# NÄR ETT KOMMUNIKATIONSFEL UPPSTÅR

Om ett kommunikationsfel inträffar eller om den andra faxmaskinen inte besvarar samtalet inom en angiven tidsperiod kommer enheten att försöka sända igen efter ett förinställt intervall. Den här funktionen används endast i läget för minnesöverföring.
Enheten försöker inte sända igen i direktöverföringsläget
För att avbryta överföringen:
Avbryt den på jobbstatusskärmen.

- STOPPA/RADERA ETT PÅGÅENDE ELLER RESERVERAT JOBB

För att ställa in antalet återuppringningsförsök och mellanrummet mellan försöken när en sändning misslyckas på grund av fel:
Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Faxinställningar] → [Sändinställningar] → [Återuppringning vid kommunikationsfel] i inställningsläget.
Fabriksinställningen är ett försök med 3 minuters mellanrum.
Tillbaka till början