# DET GÅR INTE ATT SKRIVA UT, ELLER UTSKRIFTEN STANNAR UNDER ETT JOBB

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Är det slut på papper i facket? | Fyll på med papper som instrueras av meddelandet på pekpanelen.
Är det slut på toner? | Byt tonerpatron. När tonern börjar ta slut får du ett meddelande om att du måste byta ut tonerpatronen. Se "BYTA TONERKASSETT" för mer information om hur man byter tonerkassett.
Har papperet fastnat? | Ta bort papperet som fastnat enligt meddelandet på skärmen. - "TA BORT PAPPER SOM FASTNAT" i "FELSÖKNING"
Är utmatningsfacket fullt? | Ta bort utskrifterna från det aktuella facket och fortsätt att skriva ut. När utmatningsfacket blir fullt aktiveras en sensor och utskriften stoppas.
Är behållaren för överskottstoner full? | Byt ut behållaren för överskottstoner genom att följa instruktionerna i meddelandet på pekskärmen. - "BYTA BEHÅLLAREN FÖR ÖVERSKOTTSTONER"
Finns det hinder på kassetterna som kan användas i alla lägen (kopiering, utskrift, fax, Internetfax och dokumentarkivering? | Kontrollera inställningarna i [Inställningar för papperskassett] och se om några kryssrutor är ifyllda i de olika lägena. ([Jobb som godkänts för matning]). Funktioner som inte är markerade kan inte användas för utskrift från den kassetten. "Inställningsläge" → [Inställningar för papperskassett] → [Kassettregistrering] → [Jobb som godkänts för matning]

Tillbaka till början