# MANUELL MOTTAGNING AV ETT FAX

## Översikt

Du kan ta emot fax manuellt genom att använda pekpanelen (manuellt).

- När du svarar i telefon genom att trycka på knappen [Högtalare] kan du höra den som ringer upp, men de kan inte höra dig.
- Du kan ta emot ett fax efter att ha besvarat ett samtal på anknytningstelefonen. Du kan också använda fjärrmottagning för att ta emot ett fax.
  - TA EMOT FAX EFTER MAN BESVARAR ETT SAMTAL I ANKNYTNINGSTELEFONEN (FJÄRRMOTTAGNING)

###### För att växla mellan automatisk och manuell mottagning:

I inställningsläget väljer du [Systeminställningar] → [Faxdata Ta Emot/Vidarebefordra] → [Faxinställningar] → [Mottagningsinställningar].

## Drift

Tryck på knappen [Högtalare] eller ta upp anknytningstelefonens lur när telefonen ringer.
När du trycker på knappen [Högtalare] visas [Manuell Mottagning] och .

- Ställ in volymen genom att använda reglaget som visas när du trycker på knappen [Högtalarvolym] eller använder .
- Om mottagna data inte skrivs ut blir faxminnet fullt, vilket kan leda till att vissa fax inte kan tas emot. Om den här funktionen har aktiverats bör du skriva ut mottagna data så snart som möjligt och inte låta dem vara kvar i faxminnet.
  Du kan visa återstående faxminneskapacitet på faxlägets grundskärm.

Tryck på knappen [Manuell Mottagning] för att ta emot ett fax.
Tillbaka till början