# PÅ/AV-SCHEMAINSTÄLLNING

Maskinens manöverpanel kan slås på eller stängas av vid en förinställd tidpunkt. Upp till tre mönster kan ställas in. ”Inställning 1”, ”Inställning 2” och ”Inställning 3” körs i den här ordningen om de är inställda till samma veckodag eller klockslag.

- Schemaläggningsfunktionen stöder inte strömhanteringsinställningarna i förvärmningsläget eller läget Automatisk avstängning av ström.
- Den förinställda tiden för avstängning av strömmen har följande begränsningar:

- Om maskinen är i drift p.g.a. att den utför ett jobb eller av något annat skäl, stängs maskinen av först efter att jobbet har avslutats.
- Maskinen kan inte ta emot skrivarjobb.
- Maskinen kan ta emot utgående jobb som t.ex. mottagna utgående faxdata.
- Om inställningen Tidsangiven utmatning av mottagna data är aktiverad, matas de ut nästa gång maskinen slås på.

- Om strömhanteringsinställningen också är aktiverad har PÅ/AV-schema Inställning prioritet.
- Om samma tid är specificerad tillämpas inställningarna i ordningen ”Inställning 1”, ”Inställning 2” och ”Inställning 3”.
- Strömmen stängs inte av i följande fall:

- ”Automatisk radering när strömmen är på” pågår.
- Om hårddisken håller på att optimeras eller om en återstart pågår efter att inställningsläget har ändrats.
- Den förinställda påslagnings-/avstängningstiden för strömmen är inom en minut från när inställningen accepteras.

Tillbaka till början