# RADERA KRINGLIGGANDE SKUGGOR PÅ EN BILD(RADERING)

## Översikt

Ta bort eventuella skuggor som kan bildas på bilden vid skanning av tjocka original eller böcker.
Den här funktionen raderar de delar av en bild där skuggor brukar bildas men funktionen kan inte identifiera skuggor och sedan radera dem.
Scanna en tjock bok

Utan raderingsfunktionen | Med raderingsfunktionen
--- | ---
Skuggor visas på bilden. | Inga skuggor visas.

Raderingslägen
Om återgivningsgrad används i kombination med en raderingsinställning ändras raderingsbredd enligt vald återgivningsgrad.
Den här funktionen raderar de delar av en bild där det finns en tendens att skuggor bildas. Funktionen identifierar inte skuggor, den raderar bara skuggorna.
Om du t.ex. ställer in en raderingsbredd på 10 mm (1/2") och förminskar bilden till 70 % innan du skannar den, minskas raderingsbredden till 7 mm.
Så här ändrar du standardinställningen för raderingsbredd:
Välj [Systeminställningar] → [Inställningar för bildsändn.] → [Inställningar för drift] → [Standardinställningar] → [Justering av raderingsbredd] i inställningsläget.
Bredden kan ställas in till 0–20 mm (0"–1"). Fabriksinställningen är 10 mm (1/2"). Den inställning som finns här gäller [Systeminställningar] → [Kopierings- Inställningar] → [Kopierings- Inställningar] → [Justering Av Raderingsbredd] i inställningsläget.

## Drift

Lägg i originalet.
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Ange destinationen.

- HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN ADRESSBOK
- VISA EN LISTA MED VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- ANGE EN ADRESS MANUELLT
- ANGE EN NÄTVERKSMAPP
- HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN

Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Radera].
Markera kryssrutan för den kant du vill radera och ange raderingspositionen.
Kontrollera att den markerade kryssrutan är inställd på .
Om knappen [Ange ram] har tryckts in är kryssrutorna [Upp], [Ner], [Vänster] och [Höger] inställda på .
Om knappen [Ange ram+centrum] trycks ned sätts alla kryssrutor till .
Ange raderingskanten på motsatta sidan när du raderar kanterna för ett till tre av alternativen Upp, Ned, Vänster och Höger på framsidan vid en dubbelsidig scanning.

- Om kryssrutan [Spegelvänd raderingspositionen för baksidan.] är inställd på , raderas kanten som har motsatt position jämfört med framsidans raderingskant.
- Om kryssrutan [Spegelvänd raderingspositionen för baksidan.] är inställd på , raderas kanten som har samma position jämfört med framsidans raderingskant.

Ange raderingsbredden.

- Tryck på det numeriska visningsfältet för marginalförskjutningsområdet på fram- eller baksidan och specificera området med sifferknapparna.
- Om du snabbt vill definiera området kan du först ange ett värde som ligger nära det önskade värdet med sifferknapparna och sedan justera det med .

Tryck på när du är klar med inställningarna.
Inaktivera inställningarna för radering:
Tryck på knappen [Rensa].
Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.
Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill granska bilden innan du sänder faxet. Du hittar mer information i avsnittet ”KONTROLLERA DEN BILD SOM SKA SÄNDAS”.

- Om originalen har placerats i dokumentinmatningsfacket kommer alla sidor att scannas.
  En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
- Om originalet har placerats på dokumentglaset kommer en sida att scannas åt gången.
  När scanningen är klar lägger du på nästa original och trycker på knappen [Start].
  Upprepa tills alla sidor har scannats och tryck därefter på knappen [Lässlut].
  En ljudsignal talar om att överföringen är utförd.

Tillbaka till början