# SCANNINGSINSTÄLLNINGAR

Inställningar för bildsändningsfunktionen (scanna, I-fax, osv.) kan konfigureras.
Se "INSTÄLLNINGSLÄGE FÖR BILDSÄNDNING - FAXFUNKTIONER" för en förklaring av inställningar som rör faxfunktionen.
Scanningsinställningar
Följande inställningar är relaterade till scannern.
Inställning av standardavsändare
Informationen som lagras här används om du inte specificerar [Svara till] i sändningsinställningarna när du utför Scanna till e-post.
Avsändarnamn
Ange ett standardavsändarnamn (max 20 tecken).
Källans adress
Ange en standardsvarsadress (max 64 tecken).
Om endast avsändarens namn är lagrat används det inte som avsändarinformation.
Standardinställningar för färgläge
Välj en inställning för standardfärgläge för både färg och svartvitt i e-postadress, nätverksmapp, FTP och skrivbord. Välj "Scanner gemensam" utom när E-post är valt.
Auto (Mono2, Gråskala*), Fullfärg, Gråskala, Mono 2
* Vid scanning av ett svartvitt original när färgläget är satt till [Auto]
Inaktivera ändring av inställningen för svartvitt i automatiskt läge: Inaktiverar de svartvita inställningarna från grundskärmen när färgläget är satt till Auto.
Inställningar för ursprungligt filformat
Specificera det initiala filformatet för att skicka en fil i e-post-, nätverksmapp-, FTP- eller skrivbordsläge. Välj "Scanner gemensam" utom när E-post är valt.
Filtyp
PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, kompakt PDF*2, 5, kompakt PDF (ultrafin)*2, 5, kompakt PDF/A*4, kompakt PDF/A (ultrafin)*4, kryptera PDF, krypterad/kompakt PDF*3, 5, krypterad/kompakt PDF (ultrafin)*3, 5, XPS
*1 När [Svartvit] är valt används formatet [TIFF].
*2 När [Svartvit] har valts används formatet [PDF].
*3 När [Svartvit] har valts används formatet [Kryptera PDF].
*4 När [Svartvit] har valts används formatet [PDF/A].
*5 När expansionssats för scannerfuktion är installerad
Svart & vit
Komprimeringsläge: Inget, MH(G3), MMR(G4)
Färg/Gråskala
Datakomprimeringsförhållandet: Låg, Medel, Hög.
Förstärk svart text
Specificerade sidor per fil
Skapar en separat fil för varje scannad sida när flera sidor scannas.
När inställningen är aktiverad kan antalet sidor per fil anges.
Antal sidor
Vilket antal sidor som helst kan anges som antal sidor per fil. Inställningen kan användas när [Specificerade sidor per fil] är aktiverat.
När [JPEG] är valt som filtyp, kan [Specificerade sidor per fil] inte väljas.
Komprimeringsläge vid gruppsändning
Används för att ställa in komprimeringsläget vid gruppsändning med Scanna till e-post eller Internetfax. Komprimeringen som ställs in här används för alla destinationer oavsett deras individuella inställningar för komprimering.
Svartvit
MH (G3), MMR (G4)
Färg/Gråskala
Låg, Medel, Hög
Förstärk svart text
Ställ in maxstorlek för e-postbilagor (e-post)
För att förhindra överföring av stora bildfiler med Scanna till e-post, kan en gräns för filstorlek ställas in från 1 MB till 10 MB i steg om 1 MB. Om den sammanlagda storleken för bildfilerna som skapats med scanning av originalet överstiger gränsen, raderas bildfilerna.
Om du inte vill ställa in en gräns väljer du [Obegränsad].
Inställningen är kopplad till "Ställ in maxvärde för sänddata(E-posta)" i Internetfaxinställningarna.
Maximal storlek för e-postbilagor (FTP/Skrivbord/Nätverksmapp)
Ett gränsvärde kan ställas in för filer som ska överföras med Scanna till FTP, Scanna till skrivbordet och Scanna till nätverksmapp. Gränsvärden som kan väljas är 50 MB, 150 MB och 300 MB. Om den sammanlagda storleken för bildfilerna som skapats med scanning av originalet överstiger gränsen, raderas bildfilerna.
Om du inte vill ställa in en gräns väljer du [Obegränsad].
Vid gruppsändningar som innehåller både destinationer för e-post och Internetfax har gränsvärdet i "Ställ in maxvärde för sänddata(E-posta)" företräde.
Bcc-inställning
Aktivera Bcc
Aktivera denna inställning om du vill använda Bcc-leverans. Visar knappen [Bcc] på skärmen adressbok för bildsändning.
Visa Bcc-adressen i skärmen jobbstatus
Visar Bcc-adresser på jobbstatusskärmen och fliken adresslista.
Inaktivera scanningsfunktion
Välj denna inställning för att inaktivera PC-fjärrscanning.
Inställning för standardadress
Inställning för standardadress

Det går att lagra en standardadress som gör det möjligt att sända genom att trycka på knappen [Färg start] eller knappen [Svartvitt start] utan att ange en adress. Om [Använd användarens e-postadress för inloggning] väljs anges e-postadressen för den inloggade användaren som standardadress.
När [Ange hemkatalog för användaren för inloggningen] är valt är standardadressen den inloggade användarens hemkatalog.

När användaren loggar in med intern autentisering (autentisering i maskinen), konfigureras hemkatalogen för den inloggade användaren i "Användarregistrering" i "Användarlista" i "Användarkontroll". När användaren loggar in med extern autentisering (nätverksautentisering) konfigureras hemkatalogen i "Inställning av global adressbok" i "LDAP-inställning" i "Nätverksinställningar".

Endast en standardadress kan ställas in för Scanna till e-post, Scanna till FTP, Scanna till skrivbord och Scanna till nätverksmapp.

### Lägg Till Vald

Välj en adress som ska användas som standard.

###### Använd användarens e-postadress för inloggning

E-postadressen för användaren som loggar in ställs in som standardadress.
Välj bland följande alternativ beroende på avsedd användning.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Tillämpa även för Fax/I-Faxskärm | Om du inte vill använda den inloggade användarens e-postadress som standarddestination på Fax/I-Faxskärmen så trycker du på kryssrutan [Tillämpa även för Fax/I-Faxskärm] för att ställa in den på .
Tillåt Ångra | Du kan ångra den inloggade användarens e-postadress som anges automatiskt. Tryck på knappen [Avbryt] på åtgärdspanelen för att ångra.

###### Välj från adressboken

- När du visar adressboken kan du begränsa sökningen per alfabet eller kategori med hjälp av listan [Register]. Du kan välja antalet adresser som ska visas samtidigt med [Visa alternativ].
- Om du väljer den önskade adressens namn och trycker på [Lagra] kan du ange den valda adressen som standardadress.

Tillbaka till början