# FAXDATA TA EMOT/VIDAREBEFORDRA - FAXFUNKTIONER

Detta avsnitt beskriver inställningar för mottagning och vidarebefordring av fax.
Faxinställningar

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Mottagningsinställningar | Välj metod för faxmottagning. Automatisk mottagning: Vid ett inkommande samtal ringer maskinen och börjar sedan ta emot faxet automatiskt. Manuell mottagning: Inställningen används när en befintlig anknytningstelefon är ansluten till maskinen. Du kan ta emot samtalet först som sedan ta emot ett fax manuellt.
Fleruppsättnings-utskrift | Ange om två eller fler kopior av mottagna fax ska skrivas ut. Antalet kopior kan ställas in med inställningen ”Inställningar för faxutskrift”.
Häftning | Ange om häftning ska utföras. (Endast om en efterbehandlare är installerad) Bidningssätt kan väljas med ”Inställningar för faxutskrift”.
Vidarebefordra mottagen data | När maskinen inte kan skriva ut på grund av att papper eller toner har tagit slut, kan du vidarebefordra mottagna fax till en annan faxapparat som redan har inställts för det syftet.

Om det inte finns några data att vidarebefordra eller om mottagaren inte är registrerad, vidarebefordras inga data.

- Om "Lagringsinställning för utskrift av mottagna data" är aktiverat, uppmanas du att ange ett lösenord. Skriv in rätt lösenord med sifferknapparna.
- Om vissa sidor av ett fax som vidarebefordras har skrivits ut utan problem vidarebefordras endast de sidor som inte har skrivits ut.
- Ett vidarebefordrat fax blir ett faxöverföringsjobb. Om överföringen inte utförs p.g.a. att överföringen avbröts eller ett fel uppstod, kommer faxet att hållas i minnet tills det kan skrivas ut.
- Alla fax som tas emot vidarebefordras. Observera att de mottagna data som lagras i F-kod konfidentiell minnesbox inte vidarebefordras.
- För information om registrering av mottagarnummer, se "Ange telefonnummer för vidarebefordran av data" i Inställningsläge.

Tillbaka till början