# INNAN DU ANVÄNDER NÄTVERKSSCANNERN

Om du vill använda maskinen som en nätverksscanner måste du lagra avsändarinformation, konfigurera serverinställningar, lagra destinationer i adressboken och utföra andra åtgärder som krävs.
Kontrollera att huvudströmbrytaren är i läget ""
Om huvudströmindikatorn lyser är strömbrytaren i läget ””. Om huvudströmindikatorn inte lyser ställer du in huvudströmbrytaren på läget "" och trycker på knappen [STRÖMBRYTARE] på manöverpanelen.

*
  Om faxfunktionen ska användas, och i synnerhet om mottagning eller timeröverföring ska ske på kvällen, ska huvudströmbrytaren alltid stå i läget ””.

Kontrollera datum och tid
Kontrollera att rätt datum och tid är inställda på maskinen.
För att ställa in datum och tid på maskinen:
Välj [Systeminställningar] → [Standardinställningar] → [Klockjustering] i inställningsläget.
Om alternativet [Inaktivering av klockjustering] har aktiverats kan du inte ändra datum och tid.
I sådant fall väljer du [Systeminställningar] i inställningsläget och väljer därefter [Inställningar För Drift] för att inaktivera [Inaktivering av klockjustering].
Lagra avsändarinformation
Innan du scannar till e-post
Lagra ett standardavsändarnamn under ”Avsändarnamn” och en e-postadress för svar under ”Svarsadress för e-post”. Dessa uppgifter används om ingen avsändare väljs.
För att lagra avsändarens namn och e-postadress som används om ingen avsändare har valts:
Välj [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Scannings- inställningar] → [Scannings- inställningar] → [Inställning Av Standardavsändare] i inställningsläget.
Innan du använder Internetfax
Lagra ett avsändarnamn under ”Avsändarnamn” och en Internetfaxadress som avsändare under ”Egen Adress”.
För att lagra avsändarens namn och adress:
Välj [Systeminställningar] → [Inställningar för bildsändning] → [Inställningar för drift] → [Inställning av eget nummer och namn] → [Registrering av avsändardata] i inställningsläget.
Konfigurera obligatoriska inställningar i inställningsläget
Konfigurera serverinställningar, standardinställningar för nätverksscanner och Internetfax-inställningar.

- För att konfigurera serverinställningar:
  Välj [Inställningar För Nätverk] → [Service Inställning] i inställningsläget. (Administratörsrättigheter krävs.)
- För att konfigurera grundläggande inställningar för nätverksscannern:
  Välj [Applikations- inställningar] → [Inställningar för nätverksscanner] i inställningsläget. (Administratörsrättigheter krävs.)
- För att konfigurera inställningar för Internetfax:
  Välj [Applikations- inställningar] i inställningsläget och sedan konfigurationsalternativ i [Inställningar av Internetfax]. (Administratörsrättigheter krävs.)

Lagra destinationsadresser för alla skanningslägen i adressboken
Du kan skicka en bild genom att direkt ange en adress när du använder Scanna till bild. Det är praktiskt att spara adresser i adressboken i förväg. Upp till 6 000 adresser kan lagras i adressboken. Information om adressboken finns i ”ADRESSBOKEN”. Information om hur du använder adressböckerna och lagrar adresser finns i följande.

- HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN ADRESSBOK
- VISA EN LISTA MED VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- ANGE EN ADRESS MANUELLT
- ANGE EN NÄTVERKSMAPP
- HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN

Tillbaka till början