# ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN

## Översikt

Välj en destination från en sändningslogg och sänd alla data igen.
Destinationerna för de senaste 50 sändningarna med Scanna till e-post, Internetfax (inklusive Direct SMTP-adresser) och/eller fax lagras. Välj någon av destinationerna för att återsända till den. Destinationerna för FTP-/skrivbordsöverföringen och Scanna till nätverksmapp visas också i sändningsloggen.
Adresserna som visas i sändningsloggen kan också sparas i en adressbok. Detta är praktiskt när du sparar en adress som matades in manuellt. Adresser för FTP-/skrivbordsöverföring kan dock inte lagras på maskinen.

- När en destination väljs för återsändning på sändningsloggskärmen väljs läget för den valda destinationen automatiskt.
- Följande adresstyper lagras inte för återsändning:
  - Direktvalsknapp för en kontakt eller en grupp där du har lagrat flera destinationer.
  - Destinationer för gruppsändning
  - Destinationer som du har använt ett program för att överföra till
- Användarnamnet och lösenordet lagras inte av säkerhetsskäl. Om en skärm där du ombeds att ange sådan information visas så matar du in informationen igen.

## Drift

Tryck på knappen [Välj bland adresser som nyligen skickats till] på åtgärdspanelen.
Tryck på knappen för återsändningsdestinationen.
De senaste 50 adresserna som användes vid överföringar visas.
Om en skärm som uppmanar dig att ange användarnamn och lösenord visas så anger du den informationen.
För att ta bort inställningen för Sänd igen:
Tryck på den markerade knappen.
Om du väljer destinationen och trycker på [Registrera ny adress i adressboken] kan destinationen lagras i adressboken. Detta är praktiskt om du har angivit en destination direkt.
Tillbaka till början