# MASKINEN HÄFTAR INTE (ÄVEN SADELHÄFTNING)

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Visas ett meddelande om att du ska kontrollera häftningsenhet? | Ta bort häftklamrar som fastnat. - "TA BORT PAPPER SOM FASTNAT" i "ÅTGÄRDER I ALLA LÄGEN"
Visas ett meddelande om att du måste fylla på häftklamrar? | Byt ut häftklammerkassetten. Glöm inte att sätta tillbaka häftklammerbehållaren. - "TA BORT PAPPER SOM FASTNAT" i "ÅTGÄRDER I ALLA LÄGEN"
Är de papper som ska häftas av olika bredd? | Använd papper av samma bredd, och välj inställningen [Samma bredd] om du ska häfta papper med olika bredd. Det går inte att häfta papper av olika bredd. Välj [Samma bredd] för [Original i blandade storlekar] i [Ostatné] när du kopierar.
Försöker du häfta för många ark åt gången? | Information om det maximala antalet ark som kan häftas finns i ”SPECIFIKATIONER” i Snabbstartsmanualen.
Ingår en pappersstorlek som inte kan häftas i utskriftsjobbet? | Information om pappersstorlekar som kan häftas finns i ”SPECIFIKATIONER” i Snabbstartmanualen.
Är fackets papperstypinställning i skrivardrivrutinen en papperstyp som inte kan häftas? | Kontrollera inställningarna för papperstyp i maskinen och välj en kassett med papper som kan användas till häftning*. Klicka på knappen [Detaljer] [Pappersval] på fliken [Välj papper] i fönstret för skrivaregenskaper och kontrollera inställningarna för papperstyper för varje kassett. * Det går inte att häfta etiketter, registerpapper, glättat papper OH-film eller kuvert. Det går heller inte att häfta om "Inaktivera Häftning" har valts i användartypen.
Har administratören stängt av funktionerna? | Fråga administratören. Vissa funktioner kan ha blivit avstängda i systeminställningarna.

Tillbaka till början