# ANVÄNDA DOKUMENTGLASET VID ÖVERFÖRING

## Översikt

Att lagra skannade original i maskinens minne innan de skickas kallas för "minnessändning".
Det här avsnittet beskriver hur du skannar ett original som placerats på dokumentglaset och skickar data med funktionen för minnessändning.

- Om ett fax tas emot under en sändning kommer sändningen att reserveras och genomföras så snart som faxet har mottagits.
- Om minnet blir fullt medan originalen skannas visas ett meddelande och överföringen avbryts.

Lägg inga föremål under avkännaren för originalformat. Om den automatiska dokumentmataren stängs när det ligger ett föremål under den kan avkänningsplattan för originalstorlek skadas och förhindra rätt avkänning av dokumentformat.

## Drift

Placera originalet på dokumentglaset.

- DOKUMENTGLAS

När du faxar ett original på flera sidor ska du skanna sidorna i ordningsföljd från första sidan.
Ange destinationens faxnummer.

- ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN ADRESSBOKEN
- VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN
- SÄNDA MED KEDJEUPPRINGNING

Om du har ytterligare en sida att scanna ska du byta sida och sedan trycka på knappen [Start].
Upprepa tills alla original har scannats.
Om ingen åtgärd utförs under en minut avslutas skanningen automatiskt och sändningen reserveras.
Tryck på knappen [Lässlut].
Ett pip hörs.
Öppna den automatiska dokumentmataren och ta bort originalet.
För att avbryta scanningen:
Tryck på knappen [STOPP] innan du trycker på knappen [Lässlut].

- När scanningen har slutförts visas ”Arbetet lagrat” tillsammans med ett jobbhanteringsnummer.
  Numret kan användas för att lokalisera jobbet i överföringsrapporten eller aktivitetsrapporten om bildsändning.
  - SKRIVA UT AKTIVITETSRAPPORTER FÖR BILDSÄNDNING
- Om ingen aktivitet utförs under en minut efter att bekräftelseskärmen visas kommer scanningen att avslutas automatiskt och sändningen reserveras.
- Tryck vid behov på knappen [Ändra instä.] för att ändra exponering, upplösning, scanningsstorlek och sändningsstorlek för alla originalsidor som scannas. Om ”2 i 1” eller ”Id-Kort Kopiering” väljs i Övrigt kan dock endast exponeringen ändras när jämnt numrerade originalsidor scannas.

Tillbaka till början