# SÄNDA TUNNA ORIGINAL(LÅNGSAMT SCANN.LÄGE)

## Översikt

Använd den här funktionen när du vill scanna tunna original med hjälp av den automatiska dokumentmataren. Den här funktionen hjälper till att förebygga felmatning av tunna original.
Dubbelsidig skanning kan inte användas i långsamt skanningsläge.

## Drift

Placera originalet i den automatiska dokumentmatarens dokumentinmatningsfack.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE

Justera originalguiderna långsamt.
Om originalen matas in med för stor kraft kan de knyckla ihop sig och felmatas.
Mata in destinationens faxnummer.

- ANGE ETT DESTINATIONSNUMMER MED SIFFERKNAPPARNA
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN ADRESSBOKEN
- VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- HÄMTA ETT DESTINATIONSNUMMER FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN
- SÄNDA MED KEDJEUPPRINGNING

Tryck på knappen [Långsamt scann.läge].
En bock visas på ikonen.
För att ångra inställningen Långsamt scann.läge:
Tryck på knappen [Långsamt scann.läge] för att ta bort bocken.
Tryck på knappen [Start] för att börja scanna originalet.
En ljudsignal talar om att scanningen och överföringen är utförd.
Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill granska bilden innan du sänder den. När du har skannat ett original genom att trycka på [Förhandsgranska] ska du trycka på [Extra scanning] när du vill skanna nästa original. Tryck på knappen [Start] när du vill börja sända bilden.
Du hittar mer information i avsnittet ”KONTROLLERA DEN BILD SOM SKA SÄNDAS”. Inställningarna för den här funktionen kan dock inte ändras på förhandsgranskningsskärmen.
Tillbaka till början