# ÖVRE DEL

I det här avsnittet beskrivs maskinens inre delars respektive namn och funktion.
×
Tonerkassett
Den här kassetten innehåller toner.
När tonern i en kassett tar slut måste du byta till en ny.
- BYTA TONERKASSETT
×
Fixeringsenhet
Här används värme för att fixera den överförda bilden på papperet.
Fixeringsenheten är mycket varm. Var försiktig så att du inte bränner dig när du tar bort papper som fastnat.
×
Överföringsbälte
Under utskrift i fullfärg kombineras tonerbilderna i de fyra färgerna på de fotoledande trummorna på överföringsbältet.
Under svartvit utskrift överförs bara den svarta tonerbilden till överföringsbältet.
Vidrör eller skada inte överföringsbältet.
Det kan göra att bilderna blir fel.
×
Höger sidolucka
Öppna luckan när du vill ta bort papper som matats fel.
×
Lucka för pappersvändningsenhet
Använd den här enheten för att vända papper vid dubbelsidig utskrift. Öppna luckan för att ta bort papper som har matats ut fel.
×
Huvudströmbrytare
Använd den här strömbrytaren för att sätta på strömmen till maskinen.
När du använder fax- eller Internetfaxfunktionen ska strömbrytaren alltid vara i läge ””.
- SÄTTA PÅ STRÖMMEN
×
Behållare för överskottstoner
Den här behållaren samlar upp toner som blir över efter utskrift.
- BYTA BEHÅLLAREN FÖR ÖVERSKOTTSTONER
En servicetekniker kan samla in förbrukade behållare för överskottstoner.
×
Frigöringsknapp för behållaren för överskottstoner
Tryck på knappen när du vill öppna spärren på behållaren för överskottstoner för att byta behållaren eller rengöra laserenheten.
- RENGÖRA LASERENHETEN
- BYTA BEHÅLLAREN FÖR ÖVERSKOTTSTONER
×
Handtag
Fäll ut handtaget och använd det när du flyttar maskinen.
×
Papperskassettens högra sidolucka
Öppna luckan för att ta bort papper som har matats fel i fack 1 eller 2.
×
Höger sidolucka på ett stativ/1x500/2x500/2000-arks pappersmagasin
Öppna luckan för att ta bort papper som har matats fel i kassett 3 eller 4.
×
Frigöringsspak för höger sidolucka
Ta bort pappersstopp genom att hålla och dra i den här spaken för att öppna höger sidolucka.
×
Handinmatningsfack
Använd det här facket när du vill mata papper manuellt. Dra ut förlängningen när du fyller på större papper än A4R eller 8-1/2" x 11"R.
- FYLLA PÅ PAPPER I HANDINMATNINGSFACKET
Tryck på namnet för att visa mer information.
Tillbaka till början