# HOPPA ÖVER TOMMA SIDOR I ORIGINALET(HOPPA ÖVER TOMMA SIDOR)

## Översikt

Om det inscannade originalet innehåller tomma sidor hoppar den här funktionen över dem och kopierar endast icke-tomma sidor.
Maskinen identifierar tomma sidor och ger dig möjlighet att hoppa över kopior du inte behöver utan att behöva kontrollera originalet.

- När ett original som har en blank sida scannas hoppar maskinen över den vid dubbelsidig utskrift.
- Beroende på originalet kan en del sidor som inte är tomma identifieras som tomma sidor och därmed inte kopieras, och en del sidor som är tomma kan identifieras som icke-tomma och därmed kopieras.

## Drift

Lägg i originalet och tryck på knappen [Förhandsgranska].
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Hoppa över tomma sidor].
Tryck på knappen [Hoppa över tom sida] eller [Hoppa över tom sida & baksida].
Så här avbryter du inställningen Tom sida Hoppa över:
Tryck på knappen [Av].
Tryck på knappen och [Späť] efter varandra när du är klar med inställningarna.
Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen.
Kontrollera om inställningarna ger önskat resultat.
Så här ångrar du alla inställningar:
Tryck på knappen [CA].
Tryck på knappen [Färg start] eller knappen [S/V start].
Du behöver inte uppge antalet kopior om du bara gör en uppsättning kopior.
Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:
Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.
Kontrollera bekräftelsemeddelandet och tryck på [Verkställ] när du vill börja kopiera.
På bekräftelseskärmen visas antalet skannade originalark i (A), antalet skannade sidor i (B) och antalet kopior minus tomma ark i (C). Till exempel: om fem originalark som omfattar två tomma sidor skannas med dubbelsidig skanning visar (A) "5", (B) "10" och (C) "8".
Tillbaka till början