# VOLYMEN ÄR FÖR LÅG

Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av lösningarna i den här bruksanvisning slår du av både [På/Av]-knappen och vrider huvudströmbrytaren till "". Vänta i minst 20 sekunder och vrid sedan huvudstrmbrytaren till "". När strömindikatorn ändrar färg till grön trycker du på [På/Av]-knappen.
När bakgrundsfärgen på jobbstatusdisplayen i pekpanelens övre högra hörn inte är grå får du inte stänga av huvudströmbrytaren eller dra ur strömsladden. Detta kan skada hårddisken eller förorsaka förlust av data som finns lagrat på hårddisken.

- Högtalare
- Ringsignalvolym
- Linjeövervakning
- Signal om fullbordad faxmottagning
- Signal om fullbordad faxsändning
- Felsignal faxkommunikation

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Är volymen lågt inställd i inställningsläget? | Be administratören att öka volymen i [Högtalarinställningar]. "Inställningsläge" → [Systeminställningar] → [Bildsändningsinställningar] → [Faxinställningar] → [Standardinställningar] → [Högtalarinställningar]

Tillbaka till början