# UTSIDA

Det här avsnittet beskriver maskinens yttre delars respektive namn och funktioner.
×
Automatisk dokumentmatare
Matar och scannar flera original automatiskt. Båda sidorna av dubbelsidiga original kan samtidigt skannas automatiskt på MX-4141N/MX-5141N.
- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
×
Främre lucka
Öppna luckan för att slå "På" eller stänga "Av" huvudströmbrytaren eller för att byta en tom tonerkassett.
- SLÅ PÅ STRÖMMEN
– BYTA TONERKASSETT
×
Utmatningsfack (mittfack)
Utskrifterna matas ut till det här facket.
×
Manöverpanel
På den här panelen sitter knappen [Strömbrytare], knappen/lampan [Energisparläge], knappen [Hemskärm], huvudströmbrytaren, faxmottagningsindikatorn och pekpanelen.
Använd pekpanelen för att bruka de här funktionerna.
- MANÖVERPANEL
×
Höger fack*
Inställd så att papper matas ut i det här facket vid behov.
Genom att ställa in så att original som tas emot via fax eller Internetfax matas ut i det här facket kan du separera dem från kopiorna.
×
Efterbehandlare*
Den här enheten häftar papper.
Du kan även installera en hålslagningsmodul för att göra hål i de papper som matas ut.
- EFTERBEHANDLARE
×
Sadelefterbehandlare (stor sorterare)*
Den här enheten häftar och viker papper. Du kan även installera en hålslagningsmodul för att göra hål i de papper som matas ut.
- SADELEFTERBEHANDLARE (stor sorterare)
×
Papperöverföringsenhet*
Enheten skickar utskrivna pappersark till en efterbehandlare (stor sorterare), sadelefterbehandlare eller sadelefterbehandlare (stor sorterare) eller fungerar som överföringsstation mellan maskinen och en efterbehandlare (stor sorterare), sadelefterbehandlare eller sadelefterbehandlare (stor sorterare).
×
USB-port (typ A)
Används för anslutning av en USB-enhet, t.ex. ett USB-minne, till maskinen.
Använd en skärmad kabel för USB-kabeln.
Stöd för USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Tangentbord*
Används i stället för tangentbordet på pekpanelen. När det inte används kan det förvaras under manöverpanelen.
×
Fack 1
Förvara papper i det här facket.
- FYLLA PÅ PAPPER I EN KASSETT
×
Kassett 2
Förvara papper i den här kassetten.
- FYLLA PÅ PAPPER I EN KASSETT
×
Kassett 3 (när ett stativ/1x500/2x500-arks pappersmagasin är installerat)*
Förvara papper i den här kassetten.
- FYLLA PÅ PAPPER I EN KASSETT
×
Kassett 3 (när ett stativ/2000-arks pappersmagasin är installerat)*
Förvara papper i den här kassetten.
- KASSETT 3 - 4 (STATIV/PAPPERSMAGASIN FÖR 2000 ARK)
×
Kassett 4 (när ett stativ/2x500-arks pappersmagasin är installerat)*
Förvara papper i den här kassetten.
- FYLLA PÅ PAPPER I EN KASSETT
×
Kassett 4 (när ett stativ/2000-arks pappersmagasin är installerat)*
Förvara papper i den här kassetten.
- KASSETT 3 - 4 (STATIV/PAPPERSMAGASIN FÖR 2000 ARK)
×
Kassett 5 (när ett högkapacitetsmagasin är installerat)*
Förvara papper i den här kassetten.
- FYLLA PÅ PAPPER I EN HÖGKAPACITETSKASSETT
×
Handinmatningsfack
Använd det här facket när du vill mata papper manuellt.
Dra ut förlängningsfacket om du laddar större papper än A4R eller 8-1/2" x 11"R.
- FYLLA PÅ PAPPER I HANDINMATNINGSFACKET
×
Sadelefterbehandlare (stor sorterare)*
Används för att stansa hål i utskrifterna. En sadelefterbehandlare, sadelefterbehandlare (stor sorterare) eller efterbehandlare (stor sorterare) krävs.
- SADELEFTERBEHANDLARE (STOR SORTERARE)
×
Efterbehandlare (stor sorterare)*
Häftar papper. Du kan även installera en hålslagningsmodul för att göra hål i papper som matas ut.
- Efterbehandlare (stor sorterare)
×
Sadelefterbehandlare*
Häftar och viker papper. Du kan även installera en hålslagningsmodul för att göra hål i papper som matas ut.
- SADELEFTERBEHANDLARE
Tryck på namnet för att visa mer information.
* Tillval Tillbaka till början