# FYLLA PÅ PAPPER I EN KASSETT

## Översikt

Fylla på papper i kassett 1 - 4 (när ett stativ/pappersmagasin för 1x500/2x500 är installerat)
Max. 500 pappersark i storlekarna A5R till A3 (5-1/2" x 8-1/2"R till 11" x 17") kan fyllas på i fack 1 och 4.
Om du fyller på papper med ett annat format eller av en annan typ än vad som tidigare har använts, måste du kontrollera inställningarna i inställningsläget. Felaktiga inställningar påverkar det automatiska valet av papper. Detta kan resultera i att det inte går att skriva ut, att utskrifterna görs på papper av fel storlek eller typ eller att papperet fastnar.
Placera inte tunga föremål på kassetten och tryck inte på den.
Så här kontrollerar du papperets typ och storlek:
Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Papperskassett Inställningar].

## Drift

Dra ut papperskassetten.
Dra försiktigt ut kassetten så långt det går.
Lägg i papper enligt instruktionerna i steg 3. Lägg i en annan storlek enligt det nästa steget.
Anpassa styrskenorna A och B till papperets mått genom att pressa ihop låsspakarna.
Ledarplattorns A och B kan skjutas åt sidan. Skjut varje ledarplatta samtidigt som du trycker på dess låsspak för att justera den till pappersstorleken.
Lägg i papperet i facket.
Lägg i papperet med utskriftssidan uppåt. Stapeln för inte vara högre än indikeringslinjen (max. 500 ark).
Lufta igenom pappersbunten innan du lägger i den. Om papperet inte luftas kan flera ark matas in samtidigt så att det blir stopp.
Skjut försiktigt in papperskassetten i maskinen.
Skjut in kassetten ordentligt i maskinen.
Tillbaka till början