# BYTA BEHÅLLAREN FÖR ÖVERSKOTTSTONER

## Översikt

Behållaren för överskottstoner samlar upp överflödig toner som produceras under utskrift. När behållaren för överskottstoner är full visas meddelandet "Byt använd behållare för överskottstoner".

- Släng inte behållaren för överskottstoner i öppen eld. Toner kan virvla upp och orsaka brännskador.
- Förvara behållaren för överskottstoner utom räckhåll för små barn.

## Drift

Öppna framluckan.
Lossa behållaren för överskottstoner.
Tryck på frigöringsknappen för behållaren för överskottstoner.
Behållaren för överskottstoner tippar framåt så som visas nedan. Vänta tills behållaren slutat att röra sig.
Behåll den oanvända reservrengöraren.
Förvara den till vänster om den nya behållaren för överskottstoner.
Ta bort behållaren för överskottstoner.
Håll behållaren för överskottstoner i båda händerna och lyft upp den långsamt.
Placera behållaren för överskottstoner på en plan yta.
Lägg ett papper, t.ex. en tidning, på ytan innan du ställer dit behållaren för överskottstoner.

- Rikta inte hålen nedåt eftersom förbrukad toner då kan spillas ut.

Ta bort tätningarna runt hålen.
Fatta tag i kanten på varje tätning och dra ut den mot dig.
Det finns 4 tätningar. Ta bort alla tätningarna.
Täpp till hålen.
Fatta tag i kanterna på de svarta tätningarna och för in dem i hålen på behållaren för att täppa till hålen.

- Det finns 4 tätningar. Täpp till alla hål.
- Förvara borttagna behållare för överskottstoner i en plastpåse (släng dem inte). Din servicetekniker kommer att samla in dem.

Montera en ny behållare för överskottstoner.
Sätt in behållaren uppifrån i en vinkel. (I motsatt riktning mot när du tog ut den.)
Skjut in behållaren för överskottstoner i maskinen.
Skjut in behållaren tills du hör ett klick.
Stäng framluckan.
Tillbaka till början