# LÄMPLIGA PAPPERSTYPER

I det här avsnittet beskrivs vilka papperstyper som kan användas och vilka som inte kan användas.
Alla papperstyper som inte är vanligt papper kallas hädanefter specialmedia.

- Papper som kan användas
- Papper som inte kan användas
- Papper som inte rekommenderas

- Det finns flera olika typer av papper i handeln. Vissa kan inte används i den här maskinen.
  Kontakta en återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant innan du använder något papper.
- Bildkvaliteten och tonersmältbarheten på papperet kan ändras på grund av omgivningens förhållanden, driftsvillkor och pappersegenskaper, vilket resulterar i en bildkvalitet som är sämre än med Sharp standardpapper.
  Kontakta en återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant innan du använder något papper.
- Användning av icke-rekommenderat eller otillåtet papper kan resultera i ojämn matning, felmatningar, dålig tonerfixering (tonern fastnar inte bra på papperet och kan nötas av), eller maskinfel.
- Användning av ej rekommenderade papper kan leda till felmatning eller dålig utskriftskvalitet. Innan du använder ett avvikande papper bör du kontrollera att utskriften blir bra.

Papper som kan användas
Specifikationer för vanligt papper, tungt papper och tunt papper

Vanligt papper | Sharp standardpapper 80 g/m2 (21 lbs). För pappersspecifikationer, se ”SPECIFIKATIONER PÅ SHARP STANDARDPAPPER” i startguiden. Vanligt standardpapper från annan tillverkare än Sharp 60 g/m2 till 105 g/m2
Tungt papper | 106 g/m2 till 300 g/m2 (29 lbs. till 110 lbs. omslag)
Tunt papper | 55 g/m2 till 59 g/m2

Återvunnet papper, färgat papper och hålat papper måste uppfylla samma krav som vanligt papper.
Kontakta en återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant innan du använder ett visst papper.
Papperstyper som kan användas i alla fack.

- Mer information om vilka pappersformat och -typer som kan fyllas på i kassetterna finns i "SPECIFIKATIONER" i "Startguide" och under "INSTÄLLNINGAR FÖR PAPPERSKASSETT" i "Inställningsläge" "Instruktionsbok".
- Återvunnet papper, färgat papper och hålat papper måste uppfylla samma krav som vanligt papper.
  Kontakta en återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant innan du använder något papper.

| Kassetter 1 - 4 (Kassett 2 - 4 när ett stativ/pappersmagasin för 1x500/2x500 är installerat) | Kassett 3 - 4 (stativ/pappersmagasin för 2000 ark) | Handinmatning | Fack 5 (högkapacitetsfack)
--- | --- | --- | --- | ---
Vanligt papper | Tillåtet | Tillåtet | Tillåtet | Tillåtet
Tjockt Papper 1* | Tillåtet | - | Tillåtet | -
Tjockt Papper 2* | - | - | Tillåtet | -
Tjockt Papper 3* | - | - | Tillåtet | -
Tunt papper | - | - | Tillåtet | -
Förtryckt | Tillåtet | Tillåtet | Tillåtet | Tillåtet
Återvinningspapper | Tillåtet | Tillåtet | Tillåtet | Tillåtet
Brev | Tillåtet | Tillåtet | Tillåtet | Tillåtet
Hålat | Tillåtet | Tillåtet | Tillåtet | Tillåtet
Färgat | Tillåtet | Tillåtet | Tillåtet | Tillåtet
Etiketter | - | - | Tillåtet | -
Glättat papper | - | - | Tillåtet | -
OH-film (S4BG68) | - | - | Tillåtet | -
Registerpapper | - | - | Tillåtet | -
Kuvert | - | - | Tillåtet | -

*
  "Tungt papper 1" är papper som väger max. 220 g/m2 (110 lbs. registerpapper), "Tungt papper 2" är papper som väger max. 256 g/m2 (140 lbs. registerpapper), "Tungt papper 3" är papper som väger max. 300 g/m2 (110 lbs. omslag).

Utskriftssidans orientering
Orienteringen varierar för papperets utskriftssida, beroende på vilket fack som används. För ”Brev” och ”Förtryckt” ska papperet ställas in i motsatt orientering.

Fack | I normal status | Med formatet brev eller förtryckt
--- | --- | ---
Kassett 1–4 | Utskriven sida uppåt | Utskriven sida nedåt
Handinmatningsfack och fack 5: | Utskriven sida nedåt | Utskriven sida uppåt

När [Inaktivering av Duplexenhet] har ställts in för "Brev" eller "Förtryckt", ska utskriftssidan ha samma orientering som vid vanlig utskrift.
Så här ställer du in [Inaktivering av duplexenhet]:
Gå till inställningsläget och välj [Systeminställningar] → [Enhetsstyrning] → [Inaktivering av duplexenhet].
Papper som inte kan användas

- Specialmedia för bläckstråleskrivare
  (fint papper, blankt papper, blank film, etc.)
- Karbonpapper eller termopapper
- Limmat papper
- Papper med gem
- Papper med vikmärken
- Rivet papper
- Oljematad OH-film

- Tunt papper som väger mindre än 55 g/m2 (15 lbs.)
- Tungt papper som väger 300 g/m2 (110 lbs. omslag) eller mer
- Papper med oregelbunden form
- Häftat papper
- Fuktigt papper
- Vågigt papper
- Papper vars utskriftssida eller baksida redan har blivit skriven på av en annan skrivare eller multifunktionsenhet.
- Papper som blivit vågigt av fukt

Papper som inte rekommenderas

- Påstrykningsbart papper
- Japanskt papper
- Hålat papper

Tillbaka till början