# BYTA STÄMPELKASSETT

## Översikt

Stämpelkassetten (AR-SV1) ska bytas om en stämpelenhet (AR-SU1) är installerad i den automatiska dokumentmataren och stämpeln har blivit svag.
Tillbehör
Stämpelkassett (2 per förpackning) AR-SV1

## Drift

### Om du använder MX-4140N/MX-5140N

Öppna den automatiska dokumentmataren.
Öppna hållarna som håller fast originaltryckarket på den automatiska dokumentmataren.
Öppna hållarna (två stycken) på vänster och höger sida.
Fatta tag i tungan på stämpelenheten och dra ut den.
Ta bort stämpelkassetten (A).
Sätt in en ny stämpelkassett.
Skjut in stämpelenheten igen.
Tryck in stämpelenheten tills du hör ett klick.
Sätt tillbaka originaltryckarket.
Tryck in hållarna tills du hör ett klick.
Stäng den automatiska dokumentmataren.

### Om du använder MX-4141N/MX-5141N

Öppna den automatiska dokumentmataren.
Ta bort dokumentbakplåten från den automatiska dokumentmataren.
Ta bort arket långsamt. Placera det borttagna arket med sidan som var fastsatt uppåt på dokumentglaset.
Fatta tag i tungan på stämpelenheten och dra ut den.
Ta bort stämpelkassetten (A).
Sätt in en ny stämpelkassett.
Skjut in stämpelenheten igen.
Tryck in stämpelenheten tills du hör ett klick.
Fäst dokumentbakplåten genom att stänga den automatiska dokumentmataren.
Dokumentbakplåten på dokumentglaset fästs på den automatiska dokumentmataren när den automatiska dokumentmataren stängs.
Kontrollera att dokumentbakplåten sitter fast ordentligt på den automatiska dokumentmataren och stäng sedan den automatiska dokumentmataren.
Om dokumentbakplåten inte sitter ordentligt ska du ta bort arket och sedan stänga den automatiska dokumentmataren igen för att fästa arket ordentligt.
Tillbaka till början