# ÅTGÄRDER FÖR ALLA LÄGEN

## SADELEFTERBEHANDLARE (STOR SORTERARE)

Detta innefattar förskjutningsfunktionen som matar ut papper som sorterats i uppsättningar, häftningssorteringen som häftar varje uppsättning utskrifter, sadelhäftningsenheten som automatiskt häftar i mitten av arken och viker dem på mitten, och pappersvikningsfunktionen som viker papperet i två delar.
Installera en hålslagningsmodul (tillval) för att slå hål i utskrifter.

- Funktionsnamn
- Tillbehör
- Underhåll av sadelefterbehandlare (stor sorterare)

Funktionsnamn
×
Uppsamlare
Samlar tillfälligt ihop papper som ska häftas.
×
Standardutmatningsfack (övre fack, undre fack)
Häftat och avskiljt material levereras i det här facket.
Facket går att skjuta ut. Dra ut facket om du ska skriva ut på papper i storformat (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" och 8-1/2" x 13").
×
Sadelhäftningsfackets guide
Den styr utskriften som matas ut i facket. Före utskriften sätter du fast sadelhäftningsfackets guide i korrekt läge för avsett pappersformat.
×
Sadelhäftningsfack
Här matas sadelhäftade papper ut.
×
Topplucka
Öppna luckan när du vill ta bort papper som matats fel.
×
Framlucka
Öppna luckan för att ersätta häftklammerkassetten eller ta bort häftklamrar som har fastnat.
Tryck på namnet för att visa mer information.

- En papperöverföringsenhet krävs för att installera en sadelefterbehandlare (stor sorterare), samt ett stående/1x500/2x500/2000 pappersarkfack.
- Placera inte tunga föremål på sadelefterbehandlaren (stor sorterare) och tryck inte ner den.
- Var försiktig när du slår på strömmen och när utskrift görs, eftersom facket kan flytta sig uppåt och nedåt.
- En sadelefterbehandlare (stor sorterare) kan inte installeras tillsammans med en efterbehandlare, sadelefterbehandlare (stor sorterare) eller sadelefterbehandlare.

Tillbehör
Till sadelefterbehandlaren (stor sorterare) behövs följande häftklammerkassett:
Efterbehandlarenhet
Häftklammerkassett (ca 5 000 häftklamrar per kassett x tre kassetter) AR-SC2
Sadelhäftningsenheten
Häftklammerkassett (ca 2 000 häftklamrar per kassett x tre kassetter) AR-SC3
Underhåll av sadelefterbehandlare (stor sorterare)
När häftklamrarna tar slut i häftpatronen visas ett meddelande på manöverpanelen. Följ anvisningarna för att byta ut häftpatronen.

## SADELEFTERBEHANDLARE (STOR SORTERARE)

Byta ut häftpatronen (efterbehandlarenheten)
Byta ut häftpatronen (sadelefterbehandlarenheten)
Byta ut häftpatronen (efterbehandlarenheten)
<Sammanlagt 7 steg>
Öppna framluckan.
Kläm ihop häftklammerbehållarens gröna delar och dra upp, och därefter ut, behållaren.
Byt ut den tomma häftklammerkassetten.
Tryck på låsknappen för att frigöra häftklammerbehållarens lock och ta därefter bort häftklammerkassetten.

Häftklammerkassetten kan inte tas bort om det finns häftklamrar kvar i den.

Sätt in en ny häftklammerkassett i häftklammerbehållaren.
Skjut in häftpatronen tills du hör ett klick.

Ta inte bort tätningen från kassetten innan du sätter in kassetten i behållaren.

Dra den tätning som håller fast häftklamrarna rakt ut.
Skjut in häftklammerbehållaren ordentligt.
kjut in häftklammerbehållaren tills du hör ett klick.
Stäng framluckan.
Gör en korrekturkopia i läget häftningssortering för att kontrollera att häftningen utförs korrekt.
Byta ut häftpatronen (sadelefterbehandlarenheten)
Innan du påbörjar det här arbetet måste du ta bort allt utmatat material från sadelefterbehandlarens utmatningsfack (stor sorterare). Lägg inte tillbaka borttaget utmatningsmaterial i utmatningsfacket.
<Sammanlagt 8 steg>
Öppna framluckan.
Fatta tag om sadelefterbehandlarenhetens handtag och dra ut den långsamt tills den stannar.
Dra ut sadelefterbehandlarens häftningsenhet och vrid den därefter uppåt.
Fatta tag om vänster och höger sida av varje tom häftklammerkassett och dra ut kassetterna.
Sätt i en ny häftklammerkassett.
Byt båda häftklammerkassetterna.
Ta bort skyddet från häftklammerkassetten och installera den.
Dra i sadelefterbehandlarens häftningsenhet och vrid därefter tillbaka den i dess ursprungsläge.
Skjut in sadelefterbehandlarenheten.
Stäng sadelefterbehandlarens framlucka.
Gör en provutskrift eller en kopia med sadelhäftningsfunktionen för att kontrollera att häftningen utförs korrekt.
Tillbaka till början