# BILDEN ÄR UPP OCH NER

Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av lösningarna i den här bruksanvisning slår du av både [På/Av]-knappen och vrider huvudströmbrytaren till "". Vänta i minst 20 sekunder och vrid sedan huvudstrmbrytaren till "". När strömindikatorn ändrar färg till grön trycker du på [På/Av]-knappen.
När bakgrundsfärgen på jobbstatusdisplayen i pekpanelens övre högra hörn inte är grå får du inte stänga av huvudströmbrytaren eller dra ur strömsladden. Detta kan skada hårddisken eller förorsaka förlust av data som finns lagrat på hårddisken.

Punkter att kontrollera | Åtgärd
--- | ---
Använder du en papperstyp (registerpapper, hålat papper osv.) som bara kan läggas in åt ett håll? | Rotera bilden 180 grader före utskrift. När bildens och papperets storlek är densamma men orienteringen är olika, roteras bilden automatiskt för att matcha papperet. Om papperet bara kan läggas in åt ett håll, kan dock detta innebära att bilden skrivs ut upp och ned. Om så är fallet roterar du bilden 180 grader innan du skriver ut. Windows: Inställningen väljs på fliken [Allmänna] i skrivardrivrutinen. Macintosh (OS X 10.4 till 10.5): Inställningen väljs i menyn [Utskriftsformat]. (Endast liggande orientering)
Har korrekt bindningsläge valts för dubbelsidig utskrift? | Var noga med att välja rätt bidningsposition. Vid dubbelsidig utskrift skrivs varannan sida ut upp och ner när blockbildning har valts som bindningsläge. Windows: Inställningen väljs på fliken [Allmänna] i skrivardrivrutinen. Macintosh: Inställningen väljs i menyn [Layout] i utskriftsfönstret.

Tillbaka till början