# KOPIERINGSINSTÄLLNINGAR

Följande inställningar rör kopiering.
Standardinställningar som väljs med dessa inställningar gäller alla maskinens funktioner (inte enbart kopieringsfunktionen).
Justering av kopieexponering
Justerar exponeringsnivån när [Auto] används för exponeringen vid kopiering.
Färgat
Används för att ställa in exponeringsnivå för kopiering i färgläge för dokumentglaset och den automatiska dokumentmataren.
Svartvit
Används för att ställa in exponeringsnivå för kopiering i svartvitt läge för dokumentglaset och den automatiska dokumentmataren.
Inställning för rotation vid kopiering
När originalet och papperet placeras i olika orienteringar innebär den här funktionen att bilden automatiskt roteras 90 grader för att säkerställa att kopieringen blir korrekt på papperet.
Aktivera Inställningar För Rotation Vid Kopiering när du vill kopiera ett A5-original (5-1/2" x 8-1/2") på ett A5R-papper (5-1/2" x 8-1/2"R).
Tillägg eller ändring av förinställd återgivning
Lägg till två förinställda återgivningsvärden (101–400 %) för förstoringar och två förinställda återgivningsvärden (25–99 %) för förminskningar.
Du kan också ställa in det förinstllda förhållandet vid behov.
Endast förinställda förhållandena som har lagts till kan ändras.
Inställning av max antal kopior
Detta används för att ställa in det maximala antalet som kan anges för antalet kopior (antal kontinuerliga kopior). Ett valfritt antal från 1 till 999 kan anges.
Grundinställning För Marginalförskjutning
Används för att ställa in standardvärde för marginaljustering. Ange ett värde mellan 0 mm (0") och 50 mm (2") i steg om 3 mm (1/8") för både fram- och baksidan.
Justering Av Raderingsbredd
Används för att ställa in standardraderingsbredd för raderingsfunktionen. Ange ett värde från 0 mm (0") till 25 mm (1") i steg om 3 mm (1/8") för kantradering och mittradering.
Intitial flerkortsinställning
Ställ in standardläget för Multibild. Välj sidlayout för Multibild, om kantlinjer ska läggas till och i sådant fall om kantlinjerna ska vara heldragna eller streckade linjer.
Id-Kortkopieringsinställningar
Detta används för att ställa in standardformat för original för ID-kortkopieringsfunktionen.
Ange ett värde från 25 mm (1") till 216 mm (8-1/2") i steg om 3 mm (1/8") för originalets X- (horisontellt) och Y-mått (vertikalt).
Anpassa till sidan
Aktivera denna inställning för att alltid visa knappen [Anpassa till sidan] på skärmen Id-Kort.
Automatisk sadelhäftning
Sadelhäftningen sker automatiskt när funktionen broschyrkopiering används.
Initialinställning för flikkopiering
Används för att ställa in standardbildens förskjutningsbredd (flikbredd) för flikkopiering.
Ange ett värde från 0 mm (0") till 25 mm (1") i steg om 3 mm (1/8").
Inaktivera registrering/Radera program
Används för att förhindra radering eller ändring av kopieringsinställningar som har lagrats i arbetsprogram.
Inaktiverar handm.facket för duplexkopiering
Inaktiverar handinmatningsfacket när man gör dubbelsidiga kopior.
Handmatningsfacket används ofta för att mata in etikettark, OH-film och andra specialmedia där dubbelsidig kopiering inte är tillåten. Om ett ark av dessa specialmedia kommer in i vändningsenheten kan det uppstå felmatningar eller skador på enheten. Om specialmedia där dubbelsidig kopiering inte är tillåten ofta används rekommenderas du att aktivera denna inställning.
Inakt. automatiskt pappersval
Inaktiverar automatiskt pappersval.
När den här inställningen är aktiverad, sker inte automatiskt val av papper med samma format som originalet på dokumentglaset eller i den automatiska dokumentmataren.
Inställning för automatiskt val av papperskassett
När den här inställningen är aktiverad och papper laddas i ett fack samtidigt som maskinen är i vänteläge i kopieringsläget väljs facket automatiskt.
Inaktivera registrering av egen bild
Inaktiverar lagring av anpassad bild.
Inaktivera sändning under kopiering
Inaktiverar funktionen Sänd bild under kopiering.
Svartvit 600 dpi scanningsläge för dokumentmatare
Upplösningen för kopiering i svartvitt med den automatiska dokumentmataren kan ändras från 600 x 400 dpi till 600 x 600 dpi (läge för hög bildkvalitet).
När läget för hög bildkvalitet används återges fin stil och tunna linjer med större tydlighet men scanningshastigheten är dock långsammare.
Om läget för hög bildkvalitet inte väljs måste följande villkor uppfyllas för att skanna med 600 x 400 dpi och uppnå högsta hastighet.

- Kopieringsförhållandet måste ställas in på 100%.
- Välj inte ett specialläge som ändrar återgivningen.
- [Kopia av kopia] ska inte aktiveras.
- Kopiera inte i svartvitt med knappen [Färg start].

Svartvit snabbscanning från dokumentglaset
Upplösningen för kopiering i svartvitt med dokumentglaset kan ändras från 600 x 600 dpi till 600 x 400 dpi (läge för hög hastighet).
Om höghastighetsläget är valt sker den första kopieringen snabbare men kopians bild är inte lika tydlig.
Om läget för hög bildkvalitet inte väljs måste följande villkor uppfyllas för att skanna med 600 x 400 dpi och uppnå högsta hastighet.

- Kopieringsförhållandet måste ställas in på 100%.
- Välj inte ett specialläge som ändrar återgivningen.
- [Kopia av kopia] ska inte aktiveras.
- Kopiera inte i svartvitt med knappen [Färg start].

Auto. återst. innan kop.jobb körs
Aktiverar funktionen Automatisk återställning under kopiering även om kopieringsjobbet inte är slutfört. Detta förhindrar att maskinen fastnar på grund av det ej slutförda jobbet.
Tillbaka till början