# VÄLJA LÄGET FÖR NÄTVERKSSKANNER

Du kan välja läget för nätverksskanner på hemskärmen eller i ett annat driftläge på följande sätt:

## Drift

### Ändra lägen från hemskärmen

1. #### Tryck på ikonen för nätverksskannerläget

   Tryck på [E-post], [FTP/skrivbord], [Nätverksmapp] eller [Internetfax].
   Startskärmen för det valda läget visas.

### Ändra från ett läge till ett annat

1. #### Tryck på lägesskärmen

2. #### Tryck på [Sänd Bild]

   Som standard ändras skärmen till faxlägesskärmen.

   ###### Ändra skärmen som visas först när du trycker på [Bild-Sändning] på lägesskärmen:

   I inställningsläget (administratör) väljer du [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] [Inställningar För Drift] → [Standardinställningar] → [Standardinställning För Visning].

3. #### Tryck på och sedan på [E-post], [FTP/skrivbord], [Nätverksmapp] eller [Internetfax]

   Startskärmen för det valda läget visas.
   Adressboken visas i det valda läget om du väljer [Systeminställningar] → [Bildsändningsinställningar] → [Faxinställningar] → [Standardinställningar] → [Standardalternativ adressbok] i "Inställningsläge" och ställer in kryssrutan [Visning av adressbok ges högre prioritet.] på .

Tillbaka till början