# RENGÖRA HUVUDLADDAREN TILL DEN FOTOKONDUKTIVA TRUMMAN

## Översikt

Om svarta eller färgade linjer visas även efter att du har rengjort dokumentglaset och den automatiska dokumentmataren ska du använda laddarrengöraren för att rengöra huvudladdaren som laddar den fotokonduktiva trumman.

- Om det inte hjälper att ladda den fotokonduktiva trummans huvudladdare, kan du pröva att dra ut ratten och trycka tillbaka den tre gånger till.
- Dra och tryck ratten långsamt från den ena änden till den andra när du drar i ratten för att göra rent laddaren.

## Drift

Öppna framluckan.
Lossa behållaren för överskottstoner.
Tryck på frigöringsknappen för behållaren för överskottstoner.
Behållaren för överskottstoner tippar framåt så som visas.
Stötta försiktigt behållaren med händerna samtidigt som du låter den tippa så långt framåt som det går.
Fatta tag i den gröna ratten för att lossa spärren och ta försiktigt bort laddarrengöraren.
Rengör huvudladdaren.
Tryck försiktigt laddarrengöraren hela vägen in och dra därefter ut den försiktigt.
Sätt in den med etikett (A) på rengöringssidan och etikett (B) på laddarrengörarsidan sitter på samma sätt som på bilden.
Upprepa steg 4 med alla andra huvudladdare.
Det finns sammanlagt 4 utrymmen i maskinen som ska rengöras. Dessa visa på bilden ovan.
Sätt tillbaka laddarrengöraren i sin ursprungsposition.
Skjut in behållaren för överskottstoner i maskinen.
Skjut in behållaren tills du hör ett klick.
Stäng framluckan.
Tillbaka till början