# JUSTERA UPPLÖSNINGEN VID SKANNING(UPPLÖSNING)

Med den här funktionen kan du justera upplösningen när du scannar original för att få högkvalitativa eller snabba utskrifter med programmet.

- Du måste ange upplösningen innan du kan scanna originalet.
- Upplösningsinställningen används när du gör en svartvit kopia i fullstorlek.

Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Scanningsupplösning].
Välj upplösning.
Upplösningen kan ställas in på både dokumentmataren och dokumentglaset.
Tryck på knappen och [Späť] efter varandra när du är klar med inställningarna.
När du använder MX-4140N/MX-5140N kan upplösningen för den automatiska dokumentmataren inte ändras (Den är fast inställd på 600 x 600 dpi.).
Lägg i originalet och tryck på knappen [Förhandsgranska].
Placera originalet i dokumentinmatningsfacket i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
- DOKUMENTGLAS

Tryck på knappen [S/V start] för att börja kopiera.
Du behöver inte uppge antalet kopior om du bara gör en uppsättning kopior.
Så här gör du två eller flera uppsättningar av kopior:
Tryck på sifferknappen för att ange antal kopior.
Tillbaka till början