# RENGÖRA LASERENHETEN

## Översikt

När laserenheten inuti maskinen blir smutsig kan linjemönster (färglinjer) skapas på den utskrivna bilden. Om randmönster (färgade ränder) uppstår ska laserenheten rengöras.
Identifiera linjer (färglinjer) som orsakas av en smutsig laserenhet

- Färglinjer framträder alltid på samma plats. (Linjerna är aldrig svarta.)
- Färgränderna går i samma riktning som pappersmatningen.
- Färgränderna framträder inte bara på utmatningar från kopiatorn utan även på utskrifter från en dator. (Samma linjer framträder på både kopior och utskriftsjobb.)

## Drift

Öppna framluckan.
Ta ur rengöringsverktyget för laserenheten.
Rengöringsverktyget sitter fast på framluckan.
(1) Dra i rengöringsverktygets högersida för att ta loss det från haken.
(2) För den över haken för att placera den på baksidan.
(3) Rotera rengöringsverktyget runt navet för att lossa det från haken till vänster.
Kontrollera att rengöraren i änden på rengöringsverktyget inte är smutsig.
Om rengöraren är smutsig måste du ta bort den från rengöringsverktyget och ersätta den med en ny. Anvisningar för hur du byter rengörare finns i steg 4–6. Gå till steg 7 om rengöraren inte är smutsig.
Öppna innerluckan och ta ur en ny rengörare.
Nya rengörare förvaras på innerluckan.
Ta tag i rengörarens ände och dra ut den ur luckan.
Ta loss den smutsiga rengöraren från rengöringsverktygets spets.
Håll fast verktyget där rengöraren sitter med en hand och använd den andra handen för att trycka ner haken som säkrar rengöraren. Lossa därefter rengöraren.
Sätt tillbaka den lossade rengöraren på innerluckan. Glöm inte att stänga innerluckan när du har satt tillbaka rengöraren.
Fäst den nya rengöraren på rengöringsverktyget.
Rikta in rengöringshaken mot fästhålet i rengöringsverktyget. Håll rengöraren stadigt och skjut in rengöringsverktyget.
Rikta rengöraren nedåt och för sakta in verktyget i det hål som du vill rengöra.
Var noga med att rikta rengöraren nedåt. Etiketter liknande (A) sitter på de områden som kräver rengöring.
För in rengöringsverktyget hela vägen i hålet och dra sedan ut det igen.
Dra ut rengöringsverktyget tills du känner att spetsen på verktyget lämnar rengöringsytan på laserenheten.
Upprepa steg 8 två eller tre gånger och ta sedan loss rengöringsverktyget.
Upprepa steg 7 till 9 för att göra rent alla hål (4 hål) i laserenheten.
Sammanlagt fyra hål ska rengöras i laserenheten.
Rengör alla hål.
Sätta tillbaka rengöringsverktyget.
(1) Sätt fast rengöringsverktyget på navet för att rotera det runt det och sätt sedan spetsen (sidan med rengöraren) på haken till vänster.
(2) Sätt rengöringsverktygets högersida över haken för att placera den nära sidan.
(3) Sätt fast rengöringsverktyget på haken.
Stäng framluckan.
Tillbaka till början