# ÖVERSIKT ÖVER RENGÖRING

Säkerställ att maskinens kontinuerligt presterar hög kvalitet genom att rengöra den regelbundet.
Följ rengöringsinstruktionerna nedan om färgade/vita ränder uppstår.

När smutsfläckar eller färgade/vita ränder syns på scannade bilder. | Gör rent följande delar i ordningsföljd tills inga smutsfläckar eller färgade/vita ränder finns kvar. RENGÖRA DOKUMENTGLASET OCH DEN AUTOMATISKA DOKUMENTMATAREN
När papperet matas fel i handinmatningsfacket: | RENGÖRA HANDINMATNINGSFACKETS MATARRULLE
Om ränder eller andra smutsfläckar uppstår på det scannade originalet när den automatiska dokumentmataren används: | RENGÖRA PAPPERSMATARRULLEN
När färgade ränder uppstår: | RENGÖRA LASERENHETEN RENGÖRA HUVUDLADDAREN TILL DEN FOTOKONDUKTIVA TRUMMAN

Använd inte en lättantändlig spray när du rengör maskinen. Den finns risk för eldsvåda eller elstötar om gas från sprayen kommer i kontakt med heta elkomponenter eller fixeringsenheten inuti maskinen.

- Använd inte thinner, bensen eller liknande flyktiga rengöringsmedel för att rengöra maskinen. De kan skada eller missfärga höljet.
- Använd en mjuk trasa för att försiktigt torka bort smuts från manöverpanelen med en spegelliknande yta (visas nedan). Ytan kan skadas om du använder en styv trasa eller gnuggar hårt.

Det spegelliknande området visas som .
Tillbaka till början