# VIDAREBEFORDRA MOTTAGNA DATA MANUELLT

## Översikt

Mottagna fax kan vidarebefordras manuellt efter mottagningen.
Den här funktionen är tillgänglig när [Systeminställningar] → [Inställningar för drift] → [Inställning för förhandsgranskning] → [Inställning bildkontroll mottagen data] har aktiverats* i inställningsläget.
* Fabriksinställningen är inaktiverad.

## Drift

När data har tagits emot visas överst på skärmen.

1. #### I Systeminformation trycker du på fliken [Händelseinformation] och trycker på [Kontrollera faxmottagningsbild]

   Mottagna data listas.

   Du kan även visa listan med mottagna data genom att trycka på jobbstatusdisplayen och sedan på knappen [Kontrollera mottagningsdata] på åtgärdspanelen på jobbstatusskärmen.

2. #### Tryck på knappen för de mottagna data som du vill vidarebefordra och därefter på [Vidarebefordra till annan adress]

   - Tryck på om du vill visa en lista över mottagna data. Listvyn eller miniatyrvyn kan ändras beroende på inställningsläget.
   - Flera uppsättningar av mottagna data kan väljas.

   - När du bara väljer en uppsättning mottagna data kan du trycka på [Kontrollera bild] på åtgärdspanelen och kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen.
   - Tryck på knappen [Lagra i oönskat fax] och därefter på [Lagra] på bekräftelseskärmen om du vill lagra avsändarens faxnummer som ett nummer för "Tillåt/neka nummerinställning".
     Du kan ange ett faxnummer för "Tillåt/neka nummerinställning" genom att välja [Systeminställningar] → [Inställningar För Bildsändn.] → [Faxinställningar] → [Mottagningsinställningar] → [Tillåt/neka nummerinställning] i inställningsläget (administratör).

3. #### Välj destinationen på adressboksskärmen och tryck på [Start]-knappen

Tillbaka till början