# SPARA MOTTAGNA FAX PÅ MASKINENS HÅRDDISK(INKOMMANDE ROUTNING)

Mottagna fax kan sparas på maskinens hårddisk. Sparade fax kan visas på en dator.
Ange PDF, TIFF (flera) eller TIFF (enkel) för de sparade faxmeddelandena. Du kan också ta emot meddelanden om lagringsresultat eller lagringsmapp per e-post.

Mottagna fax sparas i följande katalog: \\MFP\faxreceive

- Upp till 500 filer kan lagras i en mapp som mottagna data.
- Mappen "faxreceive" innehåller filer för "Inkommande routning (Hårddisklagring) inställningar".
- Mottagna data sparas i mappen som angetts i "Ange mapp" i "Inkommande routning (Hårddisklagring) inställningar" i "Applikations-inställningar". En mapp skapas automatiskt och data sparas i den om en mapp inte har angetts.
- Filnamnet för mottagna data kan anges i "Filnamnsinställning" i "Inkommande routning (Hårddisklagring) inställningar" i "Applikations-inställningar".

Så här sparar du mottagna fax på hårddisken
Klicka på [Inst. offentlig mapp/NAS] i "Nätverksinställningar". (Administratörsrättigheter krävs.)
Välj [Giltig] i "faxmottagning:Lagringsanvändning" och klicka på knappen [Spara].
Inställningar för att spara mottagna fax på hårddisken
Klicka på [Applikations-inställningar] → [Inkommande routning (Hårddisklagring) inställningar] i inställningsläget. (Administratörsrättigheter krävs.)
- Data som kan sparas är mottagna fax och mottagna Internetfax. Konfidentiell mottagning och fax som mottagits med polling kan inte sparas.
- Mottagna fax som inte kan sparas på grund av gränsen för filantal eller någon annan anledning skrivs ut eller sparas i rutan för inkommande routningsfel beroende på inställningen.
Tillbaka till början