# FYLLA PÅ PAPPER I HANDINMATNINGSFACKET

## Översikt

Du kan använda handinmatningsfacket för att skriva ut på vanligt papper, kuvert, etikettark, registerpapper och specialmedia.
Du kan fylla på högst 100 ark (Tjockt papper som väger mellan 106 g/m2 och 256 g/m2: 40 ark, tjockt papper som väger mellan 257 g/m2 och 300 g/m2: 20 ark) för kontinuerlig utskrift liknande den med andra kassetter.

- Lägga i originalet
- Fylla på registerpapper
- Fylla på OH-film
- Fylla på kuvert

- När du använder vanligt papper som inte är standardpapper från Sharp eller specialmedia som inte är OH-film som rekommenderas av Sharp, eller när du skriver ut på baksidan av papper som redan har tryck på framsidan, måste papperet matas in ett ark åt gången. Om du matar in mer än ett ark åt gången matas papperet in felaktigt.
- Innan du fyller på papper bör du jämna ut eventuella ojämnheter i pappret.
- Innan du fyller på nytt papper bör du ta bort papper som redan finns i handinmatningsfacket, lägga ihop det med det nya papperet och lägga tillbaka allt som en bunt. Om du fyller på med nytt papper utan att lägga ihop det med det kvarvarande papperet kan papperet felmatas.

Lägga i originalet
Lägg i papper upp till formatet A5 (7-1/4" x 10-1/2") med liggande orientering.
Fylla på registerpapper
Om du vill skriva ut på registerpapper ska du lägga i papper i handinmatningsfacket med utskriftssidan nedåt.

- Använd bara registerpapper gjort av papper. Använd inte registerpapper av annat material (film etc.).
- Så här skriver du ut på flikarna på registerpapper:
  Använd [Flikkopiering] i kopieringslägets Speciallägen. I utskriftsläget använder du funktionen för flikutskrift.

Fylla på OH-film

- Använd OH-film som rekommenderas av SHARP.
  När du lägger i OH-film i handinmatningsfacket ska det rundade hörnet placeras längst fram till vänster när filmen placeras i liggande orientering eller längst fram till vänster när filmen placeras i stående orientering.
- Inna du lägger i flera ark med OH-film i handinmatningsfacket ska du lufta arken flera gånger.
- När du skriver ut på OH-film ska du ta bort varje ark efter att det har skrivits ut och matats ut från maskinen. Om du lämnar kvar bladen i utmatningsfacket kan de bli ojämna.

Fylla på kuvert
Lägg i kuvert i handinmatningsfacket och justera dem mot vänster sida i den riktning som indikeras här nedan.

Lägga i kuvert Det går bara att skriva ut eller kopiera på kuvertens framsida. Lägg dem alltid med framsidan nedåt.

Viktig information när du använder kuvert

- Skriv inte ut på båda sidorna på kuvert. Det kan leda till felmatning eller dålig utskriftskvalitet.
- Det finns begränsningar för vissa typer av kuvert. En kvalificerad servicetekniker kan ge dig mer information.
- I en del miljöer kan miljöfaktorer leda till skrynkling, nedsmutsning, felmatning, felaktig färgfixering eller maskinfel.
- Använd inte följande kuvert.
  - Kuvert med en metallbit, en plastkrok eller ett band
  - Kuvert med snörning
  - Fönsterkuvert
  - Kuvert med foder
  - Kuvert med ojämn yta med struktur
  - Duplexkuvert eller kuvert med lim eller andra syntetiska förseglingsmaterial
  - Handgjorda kuvert
  - Kuvert med luft inuti
  - Kuvert som har knycklats ihop, vikts eller rivits sönder
- Kuvert där limningen i hörnet av baksidan inte ligger i linje med hörnets kant får inte användas, eftersom de kan knycklas ihop.
- Utskriftskvaliteten kan inte garanteras i området 10 mm (13/32") runt kanterna av kuvertet.
- Utskriftskvaliteten kan inte garanteras på de delar av kuvert där det finns stora skillnader i tjocklek som förändras i steg, t.ex. delar med fyra lager eller delar som har mindre än 3 lager.
- Utskriftskvaliteten kan inte garanteras på kuvert som har flikar som går att riva av för att försegla kuvertet.

### Viktig information när du använder präglade kuvert

- De skrovliga ytorna på präglade kuvert kan påverka utskriftskvaliteten beroende på typen av präglat papper som används.
  Kontakta en återförsäljare eller en auktoriserad servicerepresentant för mer information.
- Vissa etiketter kanske måste fyllas på i handinmatningsfacket med den angivna riktningen. Följ instruktionerna. Om etiketterna är förtryckta och utskriftsbilderna och de förtryckta detaljerna inte är i linje med varandra ska du rotera utskriftsbilderna med inställningarna i programmet eller skrivardrivrutinen.

## Drift

Öppna handinmatningsfacket.
Placera inte tunga föremål på handinmatningsfacket och tryck inte ned facket.
Dra ut förlängningsfacket om du laddar större papper än A4R eller 8-1/2" x 11"R.
Dra ut förlängningsfacket helt.
Ställ in styrskenorna för handinmatningsfacket efter papperets bredd.
Lägg i papperet med utskriftssidan nedåt.
Skjut i papperet efter styrskenorna så långt det går tills det tar stopp.
För "Brev" och "Förtryckt" ska papperet placeras med utskriftssidan uppåt. När [Inaktivering av duplexenhet] har ställts ska dock utskriftssidan ha samma orientering som vid vanlig utskrift (utskriftssidan nedåt).

- Tvinga inte i papperet.
- Om styrskenorna är satta bredare än papperet ska du flytta dem tills de passar bredden på papperet. Om styrskenorna sitter för brett kan papperet skrynklas.

Tillbaka till början