# KASSETTINSTÄLLNINGAR

Inställningar för papperskassett och papperstyp beskrivs i detta avsnitt.
Dessa inställningar anger papperstyp, pappersformat och funktioner som tillåts för varje papperskassett.
När du trycker på knappen [Kassettinställningar] visas en lista över kassetter och aktuella inställningar.
Autoväxling mellan kassetter
När papperet tar slut i en kassett under utskrift bestämmer detta om en annan kassett med papper av samma storlek/typ av papper ska väljas automatiskt och utskriften fortsätta.
Inställningar för varje kassett
När du trycker på knappen [Ändra] visas motsvarande inställningsskärm.
Följande inställningar kan konfigureras.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Typ | Välj papperstyp som ska fyllas på i kassetten. De papperstyper som kan väljas varierar mellan olika papperskassetter. Mer information finns i "Kassettinställningar". Information om konfiguration med användartyper finns i ”REGISTRERING AV PAPPERSTYP”.
Format | Välj pappersformat från listan. De pappersformat som kan väljas varierar mellan olika papperskassetter. De storlekar som kan väljas kan begränsas av papperstypen som valdes ovan. Mer information finns i "Kassettinställningar". Om det önskade formatet inte visas i listan väljer du [Inställ. format] och anger det nya formatet direkt (endast för handinmatningsfacket). Mer information finns i ”Kassettinställningar”.
Matar in godkänt jobb | Välj de lägen som kan användas. Om det finns en funktion som du inte vill ska användas med det valda facket kan den inaktiveras. Om inställningen för "Typ" inte är vanligt papper, återvunnet papper, färgat papper eller användartyp kan inte [Fax] eller [Internet-Faxa] väljas.

- Om pappersformatet som anges här skiljer sig från det som fyllts på i kassetten kan det uppstå problem eller felmatningar vid utskrift.
  Information om hur du ändrar pappersformatet i en kassett finns i ”INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN”.
- Pappersegenskaper som ”Fast papperssida” ställs in automatiskt när papperstyp väljs. Egenskaperna för papperskassett kan inte ändras i den här skärmen.
- Om [Systeminställningar] i inställningsläget→[Enhetsstyrning] → [Inaktivering av kassettinställningar] har valts kan kassettinställningarna (förutom för handinmatningsfacket) konfigureras.

Kassettinställningar

Papperskassett | Papperstyp | Format
--- | --- | ---
Kassett 1 | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brevpapper, Hålat, Färg, Tjockt papper 1*1, Användartyp | Auto-AB (A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13")), Auto-Tum (11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R), 8-1/2"x13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 343 mm (8-1/2"x13-1/2"), 5-1/2"x8-1/2"R, A5R, 8K, 16K, 16KR
Kassett 2
Kassett 3 (när ett stativ och pappersmagasin för 1x500 eller 2x500 ark är installerat)
Kassett 4 (när ett stativ och pappersmagasin för 2x500 ark är installerat)
Kassett 3 (när ett stativ och pappersmagasin för 2000 ark är installerat) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brevpapper, Hålat, Färg, Användartyp | A4, 8-1/2"x11"
Kassett 4 (när ett stativ och pappersmagasin för 500 och 2000 ark är installerat) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brevpapper, Hålat, Färg, Användartyp | A4, 8-1/2"x11"
Kassett 5 (om ett högkapacitetsfack är installerat) | Normalt, Förtryckt, Återvunn.papp., Brevpapper, Hålat, Färg, Användartyp | A4, 8-1/2" x 11"
Handinmatning | Förutom papperstyperna i kassetterna 1 till 4, Tjockt papper 2*1, Tjockt papper 3*1, Tunt papper, Glättat papper | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13") *2, 216 mm x 340 mm (8-1/2"x13-2/5") *2, 216 mm x 343 mm (8-1/2"x13-1/2") *2, vykort), Auto-tum (12"x18", 11"x17", 8-1/2"x14" *2, 8-1/2"x13-2/5" (216 mm x 340 mm) *2, 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R, 5-1/2"x8-1/2"R, A3, A4, B4, B5), Ange storlek-AB (X=140 mm till 432 mm, Y = 90 mm till 297 mm), Ange storlek-tum (X = 5-1/2" till 17", Y = 3-5/8" till 11-5/8"), 8K, 16K, 16KR, Anpassad 1, Anpassad 2, Anpassad 3
Etiketter | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Tum (8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R)
Oh-film | OH-film Auto-AB (A4, A4R), Auto-tum (8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R)
Registerpapper | Auto-AB (A4), Auto-tum (8-1/2"x11")
Kuvert | Com-10, Monarch, DL, C5, formulär 3, formulär 4, internationellt formulär 2, internationellt formulär 4, fyrkantigt formulär 2, fyrkantigt formulär 3

*1
  Tjockt papper 1: 106 g/m2 till 220 g/m2 (28 lbs brevpapper till 110 lbs registerpapper) tjockt papper
  Tjockt papper 2: 221 g/m2 till 256 g/m2 (110 lbs brevpapper till 140 lbs registerpapper) tjockt papper
  Tjockt papper 3: 257 g/m2 till 300 g/m2 (140 lbs brevpapper till 110 lbs omslagspapper) tjockt papper
*2
  Formatet som avkänns automatiskt ställs in i ”Välj liknande storlek för auto avkänning” på handinmatningsfackets inställningsskärm (se nedan).

Välj liknande storlekar för auto-avkänning
Alternativet ”Välj liknande storlek för auto avkänning” på handinmatningsfackets inställningsskärm används för att välja det pappersformat som automatiskt avkänns bland liknande format vid den automatiska avkänningen av pappersformat.
Välj ett av de två formaten när ”Auto-Tum” är inställt. Välj ett av de tre formaten när "Auto-AB" är inställt.
Det format som valts i inställningarna avkänns automatiskt när papper med samma format som i inställningarna läggs i handinmatningsfacket.

Auto-AB | 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")
Auto-Tum | 8–1/2" x 14", 8–1/2" x 13–2/5" (216 mm x 340 mm)

Tillbaka till början