# SKANNA BÅDA SIDOR AV ETT KORT PÅ EN SIDA(ID-KORT KOPIERING)

## Översikt

Skicka fram- och baksidan av ett kort som en enda sida, utan att du behöver skicka var sida för sig.

- Om scanningsformatet är större än sändningsformatet så leder det till sändningsfel.
- Förhållandet kan inte anges och det går inte att välja ”Inställning för Rotation Vid Sändning”.

## Drift

Lägg originalet med framsidan nedåt på dokumentglaset.

- DOKUMENTGLAS

Ange destinationen.

- HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN ADRESSBOK
- VISA EN LISTA MED VALDA DESTINATIONER
- ANVÄNDA ETT SÖKNUMMER FÖR ATT HÄMTA EN DESTINATION
- ANGE EN ADRESS MANUELLT
- ANGE EN NÄTVERKSMAPP
- HÄMTA EN DESTINATION FRÅN EN GLOBAL ADRESSBOK
- ANVÄNDA EN SÄNDNINGSLOGG FÖR ATT SÄNDA IGEN

Tryck på knappen [Övrigt] och därefter på knappen [Id-Kort Kopiering].
Tryck på knappen [På] och ställ in ett passande originalformat.

- Tryck på de områden där bredden respektive höjden visas och ange storlekarna med sifferknapparna.
- Om du vill ställa in formatet snabbt, kan du först ange ett värde som ligger nära det önskade formatförhållandet med sifferknapparna. Justera sedan värdena med [-] eller [+].

Tryck på knappen och [Späť] efter varandra när du är klar med inställningarna.

- Tryck på [Anpassa till sändn.storlek] för att förstora eller förminska bilden så att den passar det papper som baseras på originalformatet.
- När Id-Kort Kopiering har valts trycker du på knappen [Original] på grundskärmen för att ändra originalets scannings- eller sändningsstorlek. I detta fall visas skärmen i det här steget när du trycker på knappen för scanningsstorlek. Mer information om hur du ställer in sändningsstorleken finns i ”ANGE SÄNDNINGSSTORLEKEN FÖR EN BILD”.

Inaktivera inställningarna för id-kortskopiering:
Tryck på knappen [Av].
Tryck på knappen [Start] och scanna framsidan.
Tryck på knappen [Förhandsgranska] om du vill granska bilden innan du sänder faxet. Du hittar mer information i avsnittet ”KONTROLLERA DEN BILD SOM SKA SÄNDAS”. Inställningarna för den här funktionen kan dock inte ändras på förhandsgranskningsskärmen.
Lägg ett kort med framsidan uppåt på dokumentglaset och tryck på knappen [Start] för att scanna baksidan.
Innan baksidan av kortet skannas trycker du på knappen [Ändra instä.] på pekpanelen för att ändra exponering.
Tryck på knappen [Lässlut].
Om du vill fortsätta genom att skanna kortets framsida kan du trycka på knappen [Ändra instä.] för att ändra exponering, upplösning, skanningsstorlek och sändningsstorlek.
Tillbaka till början