# ÅTGÄRDER FÖR ALLA LÄGEN

## EFTERBEHANDLARE (STOR SORTERARE)

Den här enheten matar ut papper som sorterats i uppsättningar. Den häftar varje uppsättning enligt behov.
Installera en hålslagningsmodul (tillval) för att slå hål i utskrifter.

- Funktionsnamn
- Tillbehör
- Underhåll av efterbehandlare (stor sorterare)

Funktionsnamn
×
Uppsamlare
Samlar tillfälligt ihop papper som ska häftas.
×
Standardutmatningsfack (övre fack, undre fack)
Häftat och avskiljt material levereras i det här facket.
Facket går att skjuta ut. Dra ut facket om du ska skriva ut på papper i storformat (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" och 8-1/2" x 13").
×
Topplucka
Öppna luckan när du vill ta bort papper som matats fel.
×
Framlucka
Öppna luckan för att ersätta häftklammerkassetten eller ta bort häftklamrar som har fastnat.
Tryck på namnet för att visa mer information.

- En papperöverföringsenhet krävs för att installera en efterbehandlare (stor sorterare), samt ett stående/1x500/2x500/2000 pappersarkfack.
- Placera inte tunga föremål på efterbehandlaren (stor sorterare) och tryck inte ner den.
- En efterbehandlare (stor sorterare) kan inte installeras tillsammans med en efterbehandlare, sadelefterbehandlare eller sadelefterbehandlare (stor sorterare).
- Var försiktig när du slår på strömmen och när utskrift görs, eftersom utmatningsfacket kan flytta sig uppåt och nedåt.

Tillbehör
Till efterbehandlaren (stor sorterare) behövs följande häftklammerkassett:
Häftklammerkassett (ca 5 000 häftklamrar per kassett x tre kassetter)
AR-SC2
Underhåll av efterbehandlare (stor sorterare)
När häftklamrarna tar slut i häftpatronen visas ett meddelande på manöverpanelen. Följ anvisningarna för att byta ut häftpatronen.

## EFTERBEHANDLARE (STOR SORTERARE)

< Sammanlagt 7 steg >
Byta ut kassetten
Öppna framluckan.
Kläm ihop häftklammerbehållarens gröna delar och dra upp, och därefter ut, behållaren.
Byt ut den tomma häftklammerkassetten.
Tryck på låsknappen för att frigöra häftklammerbehållarens lock och ta därefter bort häftklammerkassetten.

Häftklammerkassetten kan inte tas bort om det finns häftklamrar kvar i den.

Sätt in en ny häftklammerkassett i häftklammerbehållaren.
Skjut in häftpatronen tills du hör ett klick.

Ta inte bort tätningen från kassetten innan du sätter in kassetten i behållaren.

Dra den tätning som håller fast häftklamrarna rakt ut.
Skjut in häftklammerbehållaren ordentligt.
Skjut in häftklammerbehållaren tills du hör ett klick.
Stäng framluckan.
Gör en provutskrift eller en kopia i läget häftningssortering för att kontrollera att häftningen utförs korrekt.
Tillbaka till början