# TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR

Ger tillgång till ett trådlöst nätverk.
Inställningarna lagras när du klickar på knappen [Spara].
Trådlösa inställningar
Används för att aktivera eller inaktivera trådlöst nätverk och visa status för det trådlösa nätverket.
Ändra anslutningstyp
Växlar mellan infrastrukturläge och åtkomstpunktsläge för att motsvara den trådlösa nätverksmiljö som används.
Aktuell inställning
Visar inställningar, t.ex. SSID för ett trådlöst nätverk och säkerhetstyp. Om det trådlösa nätverket är inaktiverat visas "--".
Nuvarande trådlös status
Visar mottagningsnivåer (Max. 100) för det trådlösa nätverket och IP-adresser.
Visa skärmen med trådlösa inställningar
Klicka på knappen [Inställning].
På skärmen med trådlösa inställningar kan du konfigurera SSID för ett trådlöst nätverk, säkerhetstyp, kryptering och säkerhetsnyckel.
Initialisera trådlösa inställningar
Klicka på knappen [Initialisera].
Inställningarna för SSID, säkerhetstyp, kryptering och säkerhetsnyckel initieras. Skärm för trådlösa inställningar
Skärm för trådlösa inställningar (Åtkomstpunktläge)
Om du klickar på knappen [Inställningar] när [Ändra anslutningstyp] är inställt på [Kabel+trådlöst (åtkomstpunktläge)] eller [Endast fast uppkoppling], visas skärmen för trådlösa inställningar (åtkomstpunktläge).
Konfigurera SSID för ett trådlöst nätverk, säkerhetstyp, kryptering och säkerhetsnyckel.
Inställningarna lagras när du klickar på knappen [Spara].
SSID
Ange ett SSID med högst 32 tecken.
Säkerhetstyp
Välj en säkerhetstyp.
Krypt.
Välj en typ av kryptering.
Säkerhetsnyckel
Ange en säkerhetsnyckel.

Säkerhetstyp | Säkerhetsnyckel
--- | ---
WEP 64bit | 5 tecken eller 10-siffrigt hexadecimalt tal
WEP 128bit | 13 tecken eller 26-siffrigt hexadecimalt tal
WAP/WAP2 | 8 till 63 tecken eller 64-siffrigt hexadecimalt tal

Visa säkerhetsnyckel
Säkerhetsnyckeln visas om inställningen är PÅ.
Enhetens IP-adress
Ange IP-adressen.
Kanaler som får anv.
Välj kanalen som ska användas i ett trådlöst nätverk.
Skickar utdata
Konfigurera överföring av utdata.
Bandbredd
Använd den här inställningen när kommunikationsläget är "11n". Välj bandbredden som ska användas.
IP-adressens utbredningsomr Inställning
Konfigurera området som ska användas för IP-adressen.
Skärm för trådlösa inställningar (Infrastrukturläge)
Om [Ändra anslutningstyp] är inställt på [Trådlös (Infrastruktur-läge)] och du klickar på knappen [Inställningar], visas skärmen för trådlösa inställningar i infrastrukturläge.
Konfigurera SSID, säkerhetstyp, kryptering och säkerhetsnyckel för det trådlösa nätverket.
Inställningarna lagras när du klickar på knappen [Spara].
Sök åtkomstpunkt
Klicka när du vill söka efter åtkomstpunkter.
När sökresultaten visas väljer du åtkomstpunkten och klickar på [OK]. [SSID], [Säkerhetstyp] och [Krypt.] anges automatiskt.
SSID
Ange ett SSID med högst 32 tecken.
Säkerhetstyp
Välj en säkerhetstyp.
Krypt.
Välj en typ av kryptering.
Säkerhetsnyckel
Ange en säkerhetsnyckel.

Säkerhetstyp | Säkerhetsnyckel
--- | ---
WEP 64bit | 5 tecken eller 10-siffrigt hexadecimalt tal
WEP 128bit | 13 tecken eller 26-siffrigt hexadecimalt tal
WAP/WAP2 | 8 till 63 tecken eller 64-siffrigt hexadecimalt tal

Visa säkerhetsnyckel
Säkerhetsnyckeln visas om inställningen är PÅ.
Tillbaka till början