# VIKA UTSKRIFTER PÅ MITTEN(VIKNING)

## Översikt

Med den här funktionen kan du vika utskrifter på mitten om en sadelefterbehandlare är installerad på maskinen. Du kan välja att vika utskriften inåt eller utåt.
Den här funktionen kan inte användas när [Systeminställningar] → [Enhetsstyrning] → [Inaktivering av Duplexenhet] är valt i inställningsläget.
Om du skriver ut data med en broschyrlayout kan du använda funktionen för vikning/häftning av flera ark för att enkelt vika och häfta utskrifterna till en broschyr. Funktionen för vikning/häftning av flera ark kan användas med skrivardrivrutinen PCL6.

## Drift

Windows
Klicka på fliken [Speciallägen].
Välj önskad vikningsmetod i ”Vikning”.

Macintosh
Välj [Skrivarfunktioner].
Välj [Inställningar för pappersvikning] och välj därefter önskad vikningsmetod.
Tillbaka till början