# AUTENTISERING MED INLOGGNINGSNAMN OCH LÖSENORD

## Översikt

Använd följande procedur för att logga in med ett inloggningsnamn och lösenord som du får från administratören av maskinen eller LDAP-servern.
Inloggningsskärmen öppnas när du startar maskinen.

- Olika poster visas på skärmen när LDAP-autentisering används.
- När LDAP-autentisering används kan knappen [E-postadress] visas, beroende på autentiseringsmetod.

###### Om ett felaktigt inloggningsnamn eller lösenord anges:

Ange ett inloggningsnamn eller lösenord igen.
Om funktionen [En varning när inloggning misslyckas] har aktiverats i systeminställningarna låses manöverpanelen i fem minuter om ett felaktigt inloggningsnamn eller lösenord anges tre gånger i rad.
Kontakta maskinadministratören för att kontrollera vilket inloggningsnamn/lösenord du har.

- ###### Så här låser du upp manöverpanelen:

  Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Användarkontroll] → [Standardinställningar] → [Inaktivera låset på maskinens manöverpanel]för att inaktivera låset.

- ###### Så här ställer du in [En varning då inloggning misslyckas]:

  Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Användarkontroll] → [Standardinställningar].

- ###### För att lagra ett användarnamn:

  Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Användarkontroll] → [Användarlista].
  Registrera även detaljerad information som t.ex. inloggningsnamn, användarnummer och lösenord. Be den som administrerar maskinen om den information du behöver för att använda maskinen.

## Drift

1. #### Ange inloggningsnamnet.

   Skriva med det virtuella tangentbordet
   Om registreringen av användarnamnet inte har utförts i inställningsläget, ska en användare som bara använder LDAP-autentisering trycka på textrutan [Inloggningsnamn] och skriva in inloggningsnamnet med det virtuella tangentbordet.
   Välja från en lista
   Tryck på [Välj från lista] och välj ett användarnamn från skärmen Användarlista.

   LDAP-autentisering kan användas när serveradministratören tillåter LDAP på det lokala nätverket (LAN).

2. #### Ange lösenordet.

   Ange lösenordet på det virtuella tangentbordet.
   Om du loggar in på en LDAP-server anger du lösenordet för ditt inloggningsnamn för LDAP-servern.
   Varje tecken som du anger visas som ””. Tryck på [OK] efter att du har angett lösenordet.
   När autentisering sker med LDAP-server och du har olika lösenord i ”Användarlista” och på LDAP-servern, använder du det lösenord som är lagrat på LDAP-servern.

   När du registrerar LDAP-servern måste du ändra informationen för [Autentisera till:] enligt vad som krävs.
   - När du väljer från skärmen Användarlista:
     LDAP-servern som du ansluter till har registrerats vid användarregistreringen, och därmed visas målservern dit autentiseringen ska riktas när inloggningsnamnet väljs.
     Gå till steg 3.
   - När du skriver med det virtuella tangentbordet:
     Tryck på [Autentisera till] och välj LDAP-servern för att logga in.

3. #### Tryck på knappen [OK].

   Om det angivna inloggningsnamnet och lösenordet är autentiserat, visas antalet återstående sidor som användaren kan kopiera eller scanna.

   Om en begränsning har angetts för hur många sidor en användare kan använda, visas hur många sidor som har loggats för den användaren.

   - ###### Så här begränsar du hur många sidor en användare kan använda:

     Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Användarkontroll] → [Grupplista för sidgräns].

   - ###### Så här döljer du hur många sidor som kan användas efter inloggning:

     Gå till inställningsläget (administratör) och inaktivera [Användarkontroll] → [Standardinställningar] → [Visa användningsstatus efter inloggning].

   - ###### Så här ändrar du hur länge ett meddelande visas:

     Gå till inställningsläget (administratör) och välj [Systeminställningar] → [Inställningar för drift] → [Inställning av meddelandetid].

4. #### Tryck på [Logga ut] för att avsluta maskinens drift.

Tillbaka till toppen