# TONERKASSETT

## Översikt

Som regel bör tonerpatronerna bytas ut efter att meddelandet "Byt tonerpatron." har visats.
Du bör ha en extra uppsättning med tonerpatroner till hands så att du direkt kan byta ut en tonerpatron när tonern tar slut.
Tomma tonerpatroner kan bytas ut utan att avbryta ett kopierings-/utskriftsjobb.

### Meddelande om byte

Om du fortsätter att skriva ut kommer följande meddelande att visas. Förbered en tonerpatron för byte och byt ut den när följande meddelande visas. I detta läge går det fortfarande att skriva ut.

Om du fortsätter att använda maskinen utan att byta kassett stoppas utskriften och nedanstående meddelande visas. När maskinen går in i det läget kan du inte skriva ut förrän tonerkassetten har bytts ut.

- Beroende på dina användningsförhållanden kan färgen bli svag och bilden kan bli suddig.
- Förvara förbrukade tonerkassetter i en plastpåse (släng dem inte). Serviceteknikern tar hand om förbrukade tonerkassetter.
- När startskärmen eller den första skärmen för kopieringsläget visas kan du hålla ner knappen [Startskärm] för att visa ungefär hur mycket toner som finns kvar (anges i %).
- Om tonern tar slut när du befinner dig på startskärmen kommer meddelandet [Toner slut] att visas längst upp till höger på skärmen.

- Vidrör inte påfyllnadshålet för toner.

- Skaka eller svinga inte tonerkassetten.

- Släng inte tonerkassetten i öppen låga. Toner kan stänka och orsaka brännskador.
- Förvara tonerkassetter utom räckhåll för små barn.
- Om en tonerkassett förvaras stående kan tonern stelna och bli oanvändbar. Förvara alltid tonerkassetter liggande.

- Om en annan kassett än den som rekommenderas av SHARP används kanske maskinen inte uppnår full kvalitet och prestanda. Maskinen kan dessutom ta skada. Se till att använda tonerkassetter som rekommenderas av SHARP.

## Drift

1. #### Dra ut tonerkassetten.

   Dra försiktigt ut tonerfacket så långt det går.

   Om tangentbordet har dragits ut från manöverpanelen ska du se till att föra tillbaka det i manöverpanelen. Om tangentbordet dras ut kan tonerfacket komma i kontakt med tangentbordet och skada det.

2. #### Ta loss tonerkassetten.

   Dra sakta tonerkassetten rakt uppåt och utåt.
   Toner kan läcka ut om kassetten dras ut för hastigt.

3. #### Sätt i den nya tonerkassetten rakt ner.

   Ändarna på kassetten måste placeras korrekt, annars kan kassetten inte föras in.

4. #### Stäng tonerfacket.

   När tonerkassetten har bytts ut utförs påfyllnad av toner automatiskt.
   Om meddelandet om att byta tonerkassetten inte visas ska du inte öppna tonerfacket.

Tillbaka till början