# NÄTVERKSSCANNERFUNKTION

## Översikt

Med maskinens nätverksscanner kan du skapa en bildfil av originaldata som scannats in på maskinen och skicka filen via ett nätverk till en dator, FTP-server eller någon annan destination. Vid behov scannar maskinen originalet med ett TWAIN-kompatibelt program på din dator.
Nätverksscannerfunktionen erbjuder följande scanningslägen:

### Scannerläge

Maskinens scannerfunktion skickar ett inscannat original så som beskrivs nedan baserat på destinationens specifikation.

###### Scanna till e-post

Den scannade filen bifogas ett e-postmeddelande och skickas.

###### Scanna till FTP

Den scannade filen skickas till en angiven mapp på en FTP-server.
När filen har skickats kan du även skicka e-post till en tidigare lagrad e-postadress för att meddela mottagaren var filen finns.

###### Scanna till nätverksmapp

Den scannade filen skickas till en nätverksmapp på en Windows-dator i samma nätverk som maskinen.
Det går att skicka ett e-postmeddelande för att informera om var den scannade filen lagras.
Information om hur du gör finns i ”SÄNDA EN BILD I SCANNINGSLÄGE”.

### Datainmatningsläge

I datainmatningsläget skickas information som anges på pekpanelen eller som genereras automatiskt av maskinen till en katalog på en FTP-server eller ett program på en dator som en metadatafil i XML-format.

- Metadata är information om en fil, hur den bearbetas och dess förhållande till andra objekt. Du måste installera modulen för programintegration för att kunna använda funktionen för metadataöverföring.
- Modulen för programintegration kan kombineras med nätverksscannerns funktion för att bifoga metadatafiler till en scannad bildfil.
- Information om hur du gör finns i ”ÖVERFÖRA METADATA”.

Tillbaka till början