# ANVÄNDA TVÅ MASKINER FÖR ATT SKRIVA UT ETT STORT UTSKRIFTSJOBB

## Översikt

För att kunna använda den här funktionen måste du ha tillgång till två maskiner.
Två maskiner som är anslutna till samma nätverk används nämligen parallellt för att genomföra utskriftsjobbet. Med den här funktionen delas ett jobb upp mellan två maskiner så att utskriftstiden kan förkortas när ett stort antal uppsättningar skrivs ut.

Om du vill använda funktionen för tandemutskrift i Windows-miljö måste du registrera IP-adressen för en klientdator i skrivardrivrutinen.

## Drift

### Windows

1. #### Klicka på fliken [Special]

2. #### Markera kryssrutan [Tandemutskrift] ()

   Du kan använda funktionen för tandemutskrift om skrivardrivrutinen har installerats med alternativet ”Anpassad installering”, [LPR-direktutskrift (specificera adress/automatisk sökning)] är valt och kryssrutan [Ja] har markerats för ”Vill du använda funktionen för tandemutskrift?”.

### Macintosh

1. #### Välj [Tandemutskrift]

2. #### Markera kryssrutan [Tandemutskrift] ()

   Skärmbilden med inställningar för Tandemutskrift visas. Ange klientdatorns IP-adress och klicka på knappen [Uppdatera]. Inställningarna för Tandemutskrift konfigureras.
   - För att kunna använda funktionen för tandemutskrift måste du välja det protokoll som ska användas enligt det meddelande som visas på skärmen när du lägger till skrivardrivrutinen i installationsverktyget för skrivaren.
   - I Mac OS 10.4 till 10.8 uppnås detta automatiskt genom att klicka på knappen [Uppdatera] (eller knappen [Tandeminställningar]) på skärmen "Tandemutskrift". I Mac OS 10.9 anger du IP-adressen för den underordnade maskinen.
   - Denna funktion kan inte användas i Mac OS X 10.10 eller senare.

Tillbaka till början