# ANGE EN DESTINATION FRÅN ADRESSBOKEN

## Översikt

Du kan enkelt hämta en destination genom att trycka på direktvalsknappen för destinationen på adressboksskärmen. Du kan dessutom lagra flera destinationer som en direktvalsknapp så att du kan hämta alla nummer med en enkel knapptryckning. Det är praktiskt när du vill skicka data till flera destinationer.
För varje direktvalsknapp visas en ikon som anger läget samt destinationens namn. Följande ikoner används:

| Scanna till e-post
| Scanna till FTP
| Scanna till nätverksmapp
| Gruppknapp med flera destinationer

- Information om adressboken finns i ”ADRESSBOKEN”.
- Information om hur du lagrar en adress i adressboken finns i ”LAGRA ADRESSER FÖR DIREKTVAL”, ”LAGRA ADRESSER FÖR GLOBAL ADRESSÖKNING”, ”LAGRA ADRESSER FRÅN BILDSÄNDNINGSLOGGAR” eller ”LAGRA GRUPPER”.

## Drift

1. #### Tryck på knappen [Adressbok]

2. #### Tryck på destinationens direktvalsknapp

   - Du kan begränsa vilka destinationer som visas i listan genom kategorier, jobbtyper, register och nyckelord.
   - Som standard skickas data bara till destinationen för det aktuella läget. Om t.ex. en destination ställs in i läget Scanna till E-post, sänds inte data till någon annan destination än den som valts i läget Scanna till E-post.
   - Om du trycker på [Byt skärm] kan du ändra den ordning i vilken destinationerna visas på listan.
   - Tryck på en annan direktvalsknapp när du lägger till en destination.
   - När data skickas till flera destinationer visas antalet destinationer bredvid . Det visas också om data skickas till flera destinationer när du väljer en direktvalsknapp.

   - En destinationslista som begränsas till pågående jobb visas som standard.
   - Tryck på direktvalsknappen och knappen [Visa information] på manöverpanelen för att visa detaljerad information. Den här metoden kan också användas för att ändra eller lägga till en överföringsdestination.

   ###### Om du väljer fel destination:

   Tryck på direktvalsknappen igen för att ångra valet.
   Tillåt sändning av data till alla destinationer utom den som är markerad i aktuellt läge
   genom att välja [Systeminställningar] i ”Inställningsläge (administratör)” → [Inställningar För Bildsändn.] → [Inställningar För Drift] → [Standardinställningar] → [Standardalternativ adressbok] och avmarkera kryssrutan [Använd endast adresser från avsändningslägen].

Tillbaka till början