# KRINGUTRUSTNING

## Översikt

Du kan öka maskinens funktionalitet genom att installera kringutrustning på den.
Kringutrustning är generellt valfri. En del modeller har dock viss kringutrustning som standard.

(Från och med december 2015)

Produktnamn | Produktnummer | Beskrivning
--- | --- | ---
Storkassett | MX-LC12 | Tilläggskassett. Du kan fylla på upp till 3 500 pappersark i kassetten.
Storkassetter | MX-LC13 N | Tilläggskassett. Du kan fylla på upp till 5 000 pappersark i kassetten. Du kan även ansluta två enheter.
Pappersöverföringsmodul | MX-RB16 | Den här enheten krävs för att storkassetter ska kunna anslutas.
Anslutningsmodul | MX-RB17 | Den här enheten krävs för att två storkassetter ska kunna anslutas.
Multi-handinmatningsfack | MX-MFX1 | Tilläggskassett. Du kan fylla på upp till 100 pappersark i kassetten. Installera denna kassett i maskinen.
MX-MF11 | Tilläggskassett. Du kan fylla på upp till 500 pappersark i kassetten. Installera denna kassett på storkassetter.
Stor sorterare | MX-ST10 | Den här enheten är praktisk när du tar ett stort antal kopior. Enheten har plats för 5 000 pappersark.
Papperskärra | MX-CA10 | Den här kärran är installerad i den stora sorteraren. Kärran är praktisk när du ska transportera ett stort antal ark. En enhet följer med MX-ST10 och den här är en extra enhet.
Efterbehandlare (100-arks häftning) | MX-FN21 | Enhet för utmatat material som gör det möjligt att använda förskjutningsfunktion och avskiljningsfunktion. Du kan häfta upp till 100 pappersark.
Efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) | MX-FN22 | Utmatningsenhet som möjliggör häftning, förskjutning och broschyrkopiering. Du kan häfta upp till 100 pappersark.
Hålslagningsmodul | MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D | Den här enheten slår hål i kopior och annat utmatat material. En efterbehandlare (100-arks häftning) eller efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) krävs.
Trimningsmodul | MX-TM10 | Denna enhet trimmar överskottsportioner från sadelhäftade ark. En efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) krävs.
Vikningsenhet | MX-FD10 | Denna enhet viker och matar ut pappret. En efterbehandlare (100-arks häftning) eller efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) krävs.
Infogare | MX-CF11 | Denna enhet infogar omslag och infogningsark. Denna enhet kan även mata pappret till en efterbehandlare (100-arks häftning) eller efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) för efterbehandling.
Veckkorrigeringsenhet | MX-RB18 | Denna enhet korrigerar veck i utskrifterna. Denna enhet krävs för att en efterbehandlare (100-arks häftning), efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning), vikningsenhet, infogare eller stor sorterare ska kunna installeras.
Papperöverföringsenhet | MX-RB13 | Denna enhet krävs för direkt installering av en efterbehandlare (100-arks häftning), efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) och en infogare.
Typsnittssats för streckkoder | MX-PF10 | Lägger till typsnitt för streckkoder till maskinen.
XPS expansionssats | MX-PUX1 | Kan användas som en XPS-kompatibel skrivare. Kontakta din återförsäljare för mer information.
Speglingssats | MX-EB15 | Sparar automatiskt en datakopia på en annan hårddisk. Den här enheten gör det möjligt att kontinuerligt använda olika funktioner om hårddisken är skadad.
Modul för programintegration | MX-AMX1 | Modulen för programintegration kan kombineras med nätverksscannerns funktion för att bifoga metadatafiler till en scannad bildfil.
Kommunikationsmodul för program | MX-AMX2 | Detta länkar maskinen till en extern applikation över ett nätverk.
Förbättrad komprimering | MX-EB11 | Sparar ett scannat dokument i högkomprimerat PDF-format. Högkomprimerade PDF ger mindre format än vanliga PDF.
Tangentbord | MX-KB13 | Det här är ett tangentbord som är inbyggt i maskinen. När den inte används kan den lagras under manöverpanelen.
Expansionssats för webbläsare | MX-AM10 | Aktivering av internetåtkomst för visning av webbsidor.
Stämpelenhet | AR-SU1 | Stämplar varje originalsida efter att den har scannats i bildsändningsläget. En automatisk dokumentmatare krävs.
Stämpelkassett | AR-SV1 | Två verifieringsstämpelkassetter ingår.
Häftpatron | MX-SCX2 | Häftat papper. En efterbehandlare (100-arks häftning) eller efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) krävs.
MX-SCX1 | Sadelhäftat papper. En efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) krävs.
Statusindikator | MX-SL10 | Visar maskinens status.

Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga i alla länder och regioner.
Tillbaka till början