# KOPIERA FLERA ORIGINAL PÅ VARJE BROSCHYRSIDA (BROSCHYRKOPIA 2-Upp/ 4-Upp)

## Översikt

Med den här funktionen kan du kopiera två eller fyra originalsidor så att de får samma storlek på en sida av en broschyrkopia.
Scanna originalen med första sidan först och sista sidan sist. Kopieringsordningen justeras automatiskt av maskinen.
Åtta eller 16 originalsidor kan kopieras på ett ark. Tomma sidor produceras automatiskt vid slutet om antalet originalsidor inte kan delas med åtta.
Den här funktionen är praktisk när du behöver sortera ett minimalt antal kopior i ett snyggt häftes- eller broschyrformat.

###### Följande pappersformat kan användas för broschyrkopiorna 2-Upp eller 4-Upp.

A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R, 8K, 16KR

## Drift

1. #### Lägg i ett original

   Placera originalet i den automatiska dokumentmataren eller på dokumentglaset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
   - DOKUMENTGLAS
   Använd den automatiska dokumentmataren för att lägga i ett dubbelsidigt original.

2. #### Tryck på knappen [Övrigt] och på knappen [Broschyrkopiering].

3. #### Välj bindningskant.

   ###### Så här ångrar du inställningen för broschyrkopiering:

   Tryck på knappen [Av].

4. #### Tryck på knapparna [1-Sidig] eller [2-Sidig] beroende på originalet

5. #### När du infogar en baksida trycker du på knappen [Inställning Omslag] och därefter på [På].

   Så här byter du kassett för omslaget:
   Tryck på knappen [Papperskassett] för att visa skärmen för kassettval.
   Tryck på en papperskassett för omslaget på skärmen för val av kassett.
   Mer information hittar du i ”STÄLLA IN PAPPERSKASSETTEN” och ”STÄLLA IN HANDINMATNINGSFACKET”.
   Om du vill göra en kopia på omslaget markerar du kryssrutan [Gör kopia på luckan (dubbels.)] med .
   Om omslaget ska användas för kopiering kan inte etikettark, OH-film, registerpapper eller blankt papper användas.

6. #### Tryck på knappen [Förhandsgranska] och kontrollera förhandsgranskningsbilden

   ###### Så här ångrar du alla inställningar:

   Tryck på knappen [CA].

7. #### Tryck på knappen [N-Upp] på manöverpanelen.

8. #### Tryck på knappen för de 2-Upp-ark som du vill använda.

   Bilderna roteras vid behov.

   ###### Så här ångrar du inställningen N-Upp:

   Tryck på knappen [Av].

9. #### Välj layout.

10. #### Välj kant.

    En linje kan infogas mellan sidorna på arket.
    När du är klar med inställningarna trycker du på och på knappen [Föregående] efter varandra.

11. #### Kontrollera bilden på förhandsgranskningsskärmen

    ###### Så här ångrar du alla inställningar:

    Tryck på knappen [CA].

12. #### Tryck på knappen [Start] för att börja kopiera

    För att göra två eller flera kopior
    anger du antalet kopior med sifferknapparna.

Tillbaka till början