# HÄFTA KOPIOR/HÅLA KOPIOR

## Översikt

### Häftningsfunktion

Med den här funktionen kan du häfta kopior och mata ut dem. Om du använder häftningsfunktionen till exempel när du förbereder material inför ett möte kan du rejält minska antalet steg som krävs för att färdigställa materialet.
I kombination med funktionen för dubbelsidig utskrift gör den här funktionen det möjligt att producera material av hög kvalitet.
Ange bindningssida och antal häftklamrar för att göra häftade utskrifter enligt bilden nedan.

###### Typer av häftningsfunktioner

Häftning | Vänster | Höger | Övre
--- | --- | --- | ---
1Häft* |  |  |
2Häft |  |  |

* Häftningsriktningen varierar beroende på papperets format eller riktning.

### Hålslagningsfunktion

Med den här funktionen kan du håla kopior och mata ut dem. Hål kan placeras vid en bindningssida.

###### Typer av hålslagningsfunktioner

Vänster | Höger | Övre
--- | --- | ---

- Antalet hål och avståndet mellan dem varierar beroende på installerad hålslagningsmodul.
- Du måste ha en efterbehandlare eller sadelefterbehandlare för att kunna använda häftningsfunktionen.
- Du måste installera en hålslagningsenhet i efterbehandlaren eller efterbehandlaren med sadelhäftning för att kunna använda hålslagningsfunktionen.
- Information om det maximala antalet ark som kan häftas finns i ”SPECIFIKATIONER” i Startmanual.
- Det maximala antalet ark som kan häftas samtidigt inkluderar även eventuella omslag och/eller infogningar.
- Mer information om sadelhäftningsfunktionen finns i ”SKAPA EN BROSCHYR”.

- Funktionerna häftning och förskjutning (där papperen när de matas ut sorteras efter jobb med hjälp av en förskjutning) kan inte användas samtidigt.
- Häftnings- och hålslagningsfunktionerna kan inte användas om maskinens inställningar inte medger att en efterbehandlare används.
- Om maskinens inställningar inte medger att häftnings- eller hålslagningsfunktionen används går det inte att häfta eller håla kopior.

## Drift

### Windows

1. #### Klicka på fliken [Allmänna] och välj "Bindningssida"

2. #### Ange häftning eller hålslagning

   - Om du vill häfta kopior väljer du antal häftklamrar på meny ”Häftning”.
   - Om du vill håla kopior väljer du typ av hålslagning på menyn ”Hålslagning”.

### Macintosh

1. #### Välj [Skrivarfunktioner] och därefter ”Bindningssida”

2. #### Ange häftning eller hålslagning

   - Om du vill häfta kopior väljer du antal häftklamrar på meny ”Häftning”.
   - Om du vill håla kopior väljer du typ av hålslagning på menyn ”Hålslagning”.

Tillbaka till början