# PÅ/AV-SCHEMAINSTÄLLNING

## PÅ/AV-schema Inställning

Maskinens manöverpanel kan slås på eller stängas av vid en förinställd tidpunkt. Upp till tre mönster kan ställas in. ”Inställning 1”, ”Inställning 2” och ”Inställning 3” körs i den här ordningen om de är inställda till samma veckodag eller klockslag.

- Schemaläggningsfunktionen stöder inte strömhanteringsinställningarna i förvärmningsläget eller läget Automatisk avstängning av ström.
- Den förinställda tiden för avstängning av strömmen har följande begränsningar:
  - Om maskinen är i drift p.g.a. att den utför ett jobb eller av något annat skäl, stängs maskinen av först efter att jobbet har avslutats.
  - Maskinen kan inte ta emot skrivarjobb.
  - Maskinen kan inte ta emot utmatningsjobb.
  - Om inställningen Tidsangiven utmatning av mottagna data är aktiverad, matas de ut nästa gång maskinen slås på.
- Om strömhanteringsinställningen också är aktiverad har PÅ/AV-schema Inställning prioritet.
- Om samma tid är specificerad tillämpas inställningarna i ordningen ”Inställning 1”, ”Inställning 2” och ”Inställning 3”.
- Strömmen stängs inte av i följande fall:
  - ”Automatisk radering när strömmen är på” pågår.
  - Om hårddisken håller på att optimeras eller om en återstart pågår efter att inställningsläget har ändrats.
  - Den förinställda påslagnings-/avstängningstiden för strömmen är inom en minut från när inställningen accepteras.

Tillbaka till början