# SKRIVARENS TILLSTÅND

## Standardinställningar

Om du skriver ut data i en miljö där skrivardrivrutinen inte används (dvs. om du skriver ut data med MS-DOS eller om du skriver ut data med hjälp av en dator som inte har den tillhandahållna skrivardrivrutinen installerad) anger du utskriftsvillkoren. (Funktionen ”Inaktivera utskrift av tom sida” gäller även om PCL-skrivardrivrutinen används.)

###### Lista över inställda alternativ

Objekt | Inställning
--- | ---
Kopior | 1 till 9999 uppsättningar
Orientering | Stående Horisontell
Standardpappersformat | A3, B4, A4, B5, A5, 320 mm × 450 mm (SRA3), 225 mm × 320 mm (SRA4), 234 mm × 318 mm, 220 mm × 312 mm, 318 mm × 469 mm, 312 mm × 440 mm, 12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm) , 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2", 8K, 16K
Standardutmatningsfack | Förskjutningsfack Efterbehandlarens övre fack Efterbehandlarens mittfack Efterbehandlarens nedre fack Övre Fack (1,2) Sorterarkassett (1,2)
Standardpapperstyp | Vanligt Papper, Brev, Förtryckt, Hålat, Återvunn.papp., Färgat
Ursprungliga inställningar för upplösning | 600 dpi 600 dpi (hög kvalitet) 1200 dpi
Inaktivera utskrift av tom sida | (Inaktiverad) (Aktiverad)
Linje Tjocklek*1 | 0-9
Dubbelsidig utskrift | 1-sidig Dubbelsidig (Bok) 2-sidig (Block)
Sidor/ark utskrift*2 | N-upp 1 sidor/ark 2 sidor/ark 4 sidor/ark 8 sidor/ark
Antal sidor Från vänster till höger*3 Från höger till vänster*3 Övre vänster till höger*4 Övre vänster till nedre*4 Övre höger till vänster*4 Övre höger till nedre*4
Sidanpassning*5 | (Använd Anpassa till sidan) (Använd inte Anpassa till sidan)
UTMATNING | (Använd Skriv ut per enhet) (Använd inte Skriv ut per enhet) (Sätt i före jobb) Papperskassett: fack 1 till 8, handmatn.fack, inmatare (övre)/undre) (Sätt inte i före jobb) (Sätt i efter jobb) Papperskassett: fack 1 till 8, handmatn.fack, inmatare (övre)/undre) (Sätt inte i efter jobb) Häftposition: Inget, 1 Häft bak, 2 Häft, 2 Häft (Övre) (Hörnhäfta) (Hörnhäfta inte) (Använd hålslag) (Använd inte hålslag)
Vikning | Aktiverad Inaktiverad
Sadelhäft Z-häft Brevhäft Dragspel Dubbelhäft Enkel häft
Inställningar trimningsmängd | 2,0 till 20,0 mm
SNABBFIL | (Spara data Snabbfil-läge) (Spara inte data Snabbfil-läge)

*1 Den här inställningen används för att justera linjebredden för vektorgrafik. Förutom för CAD och andra speciella användningar finns det normalt ingen anledning att ändra denna inställning. Alla linjer skrivs ut med en bredd på 1 punkt när du väljer ”0”.
*2 Pappersformat som kan användas med den här funktionen är A3, B4, A4, 11" × 17", 8-1/2" × 14" och 8-1/2" × 11". (Denna funktion kan inte användas med vissa utskriftsmetoder.)
*3 Kan väljas om 2 sidor/ark är vald.
*4 Kan väljas om 4 sidor/ark/8 sidor/ark är vald.
*5 Fungerar endast vid utskrift av PDF-, JPEG- och TIFF-filer.

- När du skriver ut med skrivardrivrutinen, prioriteras inställningarna i skrivardrivrutinen framför de villkorsstyrda inställningarna.
- Skärmbilden varierar beroende på installerad kringutrustning.

## PCL-inställningar

Detta används för att ställa in symboluppsättningen, typsnitt och radmatningskod som används i PCL-miljö.

###### Lista över inställda alternativ

Objekt | Beskrivning | Inställning
--- | --- | ---
Inställningar för PCL-symboluppsättning | Ange symboluppsättningen som används vid utskrift. | Välj bland 35 alternativ
PCL-typsnittsinställning | Välj ett typsnitt för utskrift. | Internt Typsnitt Utökat Typsnitt (Lista med interna typsnitt när utökade typsnitt inte har installerats.)
PCL-radmatningskod | Den här inställningen används för att välja hur skivaren svarar när den tar emot ett radmatningskommando. | 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
Bred A4 | Om den här inställningen är aktiverad, kan 80 tecken per rad skrivas ut på ett A4-papper (8-1/2" × 11") med en teckenbredd på 10. (Om den här inställningen är inaktiverad går det att skriva ut upp till 78 tecken per rad.) | (Aktiverad) (Inaktiverad)

## PostScript-inställningar

När ett fel inträffar under en PostScript-utskrift, anger inställningarna om ett felmeddelande ska skrivas ut eller om PostScript-data tas emot i binärt format.

###### Lista över inställda alternativ

Objekt | Beskrivning | Inställning
--- | --- | ---
Skriv ut PS-fel | Om ett PS (PostScript)-fel inträffar under utskrift med PostScript avgör du med denna inställning om ett felmeddelande ska skrivas ut. | (Aktiverad) (Inaktiverad)
Binär behandling | Tar emot PostScript-data i binärt format. | (Aktiverad) (Inaktiverad)

Tillbaka till början