# INSTÄLLNINGAR FÖR BILDSÄNDNING

## Inställningar För Drift – fliken ”Standardinställningar”

Den här fliken används för att konfigurera objekt som rör standardinställningarna för bildsändning.

###### Behåll inställningarna en stund efter att scanningen har avslutats.

Använd denna inställning för att behålla inställningarna tills scanning har slutförts (tills det automatiska rensningsläget aktiveras).

###### Standardinställning För Visning

Välj en grundskärm som visas när du trycker på knappen [Sänd Bild].

- E-post
- Nätverksmapp
- FTP
- Datainmatning (när modulen för programintegration är installerad)

###### Standardalternativ för adressbok

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Använd adresser endast för sändlägen | När en adress väljs ur adressboken används endast de adresser som visas i begränsningsläget.
Kategori som ska visas som standard | Välj en kategori som ska visas som standard. Ingen Används Ofta Kategorierna 1 till 32
Visa alla adresstyper oavsett vilket läge som visas för närvarande. | När den här inställningen är aktiverad visas alla desinationer oavsett vilket läge som visas.
Förstora adressboken | En förstorad adressbok visas.

###### Bildorientering

Ställer in bildens standardorientering.

###### Ursprunglig inställning för upplösning

Följande inställningar är tillgängliga för de standardupplösningar som är vanliga för scanning, e-post läget.
Om du markerar kryssrutan ”Använd den ursprungliga upplösningen” med så tillämpas den upplösningsinställning som lagrades med bilden när du använder en bild som lagrades med dokumentarkivering. Detta kan konfigureras för varje objekt.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Sökning | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
E-post | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

###### Standard exponeringsinst.

Detta används för att ställa in standardexponeringsinställningarna för scanning av ett dokument i bildsändningsläget. Välj [Auto] eller [Manuell]. Om du väljer [Manuell] ska du ställa in exponeringen till en av 5 nivåer.

###### Standard originalbildtyp

Välj originaltyp på förhand för att aktivera scanning med en upplösning som passar originalet (endast i scanningsläge och scanningsläget för USB-minnesenhet).
Följande inställningar kan konfigureras.

- Text/Utskrivet foto
- Text/Foto
- Text
- Foto
- Utskrivet Foto
- Karta

Det går inte att välja någon originaltyp om Ursprungliga exponeringsinställningar ställts in på [Auto].

###### Skärpa

Används för att förstärka bildens kanter och skapa en tydlig bild för scanning av dokument i bildsändningsläge. Den kan ställas in på en av 5 nivåer.

###### Kontrast

Används för att ställa in kontrasten för bilden för scanning av dokument i bildsändningsläget. Den kan ställas in på en av 5 nivåer.

###### Nästa adressknapp vid gruppsänd. måste anges

Den här inställningen används för att göra så att man måste trycka på innan nästa adress anges när en gruppsändning görs.
När den här inställningen är aktiverad går det inte utelämna . Även om nästa adress anges med en direktvalsknapp måste du trycka på .
Om en användare försöker ange nästa adress utan att trycka på hörs en dubbel ljudsignal och inmatningen avvisas.

###### Ljudsignal vid slutförd scanning

Ställer in volymen för den signal som ljuder när scanningen av ett original har avslutats.

###### Inaktivera växling av visningsordning

Inaktiverar ändringar i visningsordningen (söknummerordning, stigande, fallande).
När det är angivet ändras inte visningssekvensen. Visningsordningen från när inställningen aktiverades bibehålls.

###### Standardverifieringsstämpel (när verifieringsstämpelenheten är installerad)

Aktivera den här inställningen för att alltid verifieringsstämpeln ska läggas till på originalet som redan har scannats med hjälp av den automatiska dokumentmataren.

###### Justering Av Raderingsbredd

Används för att ställa in standardraderingsbredd för raderingsfunktionen. Ange ett värde från 0 mm (0") till 20 mm (1") i steg om 1 mm (1/8") för kantmarginal och mittmarginal.

## Inställningar för drift – fliken ”Aktivera/Inaktivera inställningar”

Den här fliken används för att konfigurera objekt som rör inställningarna för aktivering/inaktivering för bildsändning.

### Inställningar för inaktivering av registrering

Registrering av adresser från maskinen, inställningsläget (webbversion) och datorn kan förbjudas separat.

###### Inaktivera registrering av destination från manöverpanelen

Inaktiverar adresskontroll från maskinen.
Konfigurera inställningen för var och en av följande objekt:

- Grupp (Direktval)
- Grupp (Adressbok)
- Kontakter

###### Inaktivera registrering av destination på webbsida

Inaktiverar lagringen av destinationen från Inställningsläge (webbversion).
Konfigurera inställningen för var och en av följande objekt:

- Grupp (Direktval)
- Grupp (Adressbok)
- Kontakter

###### Inaktivera registrering av program

Inaktiverar användning av adressbok för alla program.

###### Inaktivera destinationsregistrering med global adressökning

Inaktiverar adresstyrning via den globala adressboken.
Konfigurera inställningen för var och en av följande objekt:

- E-post

###### Inaktivera registrering med Network Scanner Tool

Den här inställningen inaktiverar adresskontroll från Network Scanner Tool.
Använd det här alternativet för att förhindra datalagring av en annan maskin via inkommande routing för adressbok.

###### Inaktivera vidarebefordran via nätverk

Detta förhindrar inkommande routing

### Inställningar för inaktivering av överföring

Dessa inställningar används för att inaktivera följande sändningsmanövrer.

###### Inaktivera val från adressbok

Inaktiverar val av destinationer från adressboken.
Konfigurera inställningen för var och en av följande objekt:

- E-post
- FTP
- Nätverksmapp

###### Inaktivera direktval

Inaktiverar direktinmatning av destinationsadress och annat.
Konfigurera inställningen för var och en av följande objekt:

- E-post
- Nätverksmapp

## Scanningsinställningar – fliken ”Scanningsinställningar”

Den här fliken används för att konfigurera inställningar som rör bildsändningsfunktionen (scanning etc.).
Följande inställningar är relaterade till scannern.

### Inställning av standardavsändare

Informationen som lagras här används om du inte anger [Svara till] i sändningsinställningarna när du utför Scanna till e-post.

###### Avsändarnamn

Ange ett standardavsändarnamn (max 20 tecken).

###### Svarsadress för e-post

Ange en standardsvarsadress (max 64 tecken).
Om endast avsändarens namn är lagrat används det inte som avsändarinformation.

### Standardinställningar för färgläge

Välj en standardinställning för färgläge för både färg och svartvitt i e-postadress, nätverksmapp, FTP och skrivbord. Ange ”Scanner gemensam” såvida inte e-post har angetts.
Om kryssrutan ”Inaktivera byte av S/V-inställning i autoläget” markeras med inaktiveras inställningarna för svartvitt från grundskärmen när färgläget är inställt som Auto.
Auto (Mono2, Gråskala*), Fullfärg, Gråskala, Mono 2
* Vid scanning av ett svartvitt original med färgläget inställt som [Auto]

### Inställningar för ursprungligt filformat

Specificera det initiala filformatet för att skicka en fil i e-post-, nätverksmapp-, FTP- eller skrivbordsläge. Ange ”Scanner gemensam” såvida inte e-post har angetts.

###### Filformat

PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, kompakt PDF*2, 5, kompakt PDF (ultrafin)*2, 5, kompakt PDF/A*4, kompakt PDF/A (ultrafin)*4, krypterad PDF, krypterad/kompakt PDF*3, 5, krypterad/kompakt PDF (ultrafin)*3, 5, XPS
*1 När [Svartvit] är valt, är formatet [TIFF].
*2 När [Svartvit] är valt, är formatet [PDF].
*3 När [Svartvit] är valt, är formatet [Krypt. PDF].
*4 När [Svartvit] är valt, är formatet [PDF/A].
*5 När expansionssats för scannerfuktion är installerad

###### Svartvit

Komprimeringsläge: Inget, MH(G3), MMR(G4)

###### Färg/Gråskala

Komprimeringsgrad: låg, medel, hög.
Förstärk svart text

###### Specificerade sidor per fil

Om inställningen är , skapas en fil för varje sida.
Ange antal sidor per fil.

### Komprimeringsläge vid gruppsändning

Används för att ställa in komprimeringsläget vid gruppsändning med Scanna till e-post. Komprimeringen som ställs in här används för alla destinationer oavsett deras individuella inställningar för komprimering.

###### Svart & vit

MH (G3), MMR (G4)

###### Färg/Gråskala

Låg, medel, hög
Förstärk svart text

### Ställ in maxstorlek för e-postbilagor

För att förhindra överföring av stora bildfiler med Scanna till e-post, kan en gräns för filstorlek ställas in från 1 MB till 10 MB i steg om 1 MB. Om den sammanlagda storleken för bildfilerna som skapats med scanning av originalet överstiger gränsen, raderas bildfilerna.
Välj [Obegränsad] om du inte vill ange någon gräns.

### Maximal storlek på bifogade data (FTP/Nätverksmapp)

Ett gränsvärde kan ställas in för filer som ska överföras med Scanna till FTP och Scanna till nätverksmapp. Gränsvärden som kan väljas är 50 MB, 150 MB och 300 MB. Om den sammanlagda storleken för bildfilerna som skapats med scanning av originalet överstiger gränsen, raderas bildfilerna.
Välj [Obegränsad] om du inte vill ange någon gräns.
Vid gruppsändningar som innehåller destinationer för såväl e-post har gränsvärdet i ”Maximal storlek på e-postbilagor” företräde.

### Bcc-inställning

###### Aktivera Bcc

Aktivera denna inställning om du vill använda Bcc-leverans. Visar knappen [Bcc] på skärmen adressbok för bildsändning.

###### Visa Bcc-adressen i skärmen jobbstatus

Visar Bcc-adresser på jobbhanteringsskärmen och fliken adresslista.

### Inaktivera scanningsfunktion

Välj denna inställning för att inaktivera PC-fjärrscanning.

## Scanningsinställningar – fliken ”Standardadress”

Det går att lagra en standardadress som gör det möjligt att sända genom att trycka på knappen [Start] utan att ange en adress. Ställ in [Inställning för standardadress] på [Aktivera] för att ange standardadressen.

- Om en standarddestination har angivits ändras grundskärmen till scanningsläget.
- Endast en standardadress kan ställas in för Scanna till e-post, Scanna till FTP, Scanna till skrivbord och Scanna till nätverksmapp.

### Lägg Till Vald

Välj en adress som ska användas som standard.

###### Använd användarens e-postadress för inloggning.

E-postadressen för användaren som loggar in ställs in som standardadress.
Välj följande objekt utifrån den användning du tänkt dig.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Tillåt Ångra | Du kan ångra den inloggade användarens e-postadress som anges automatiskt. Tryck på knappen [Ångra] på åtgärdspanelen för att ångra.

###### Välj från adressboken

- För att visa önskad adressbok begränsar du sökningen alfabetiskt eller per kategori med listan i [Register]. Du kan välja det antal adresser som ska visas åt gången med [Visa alternativ].
- När du väljer önskat adressnamn och trycker på knappen [Lagra] kan den valda adressen väljas som standardadress.

Tillbaka till början