# UTSIDA

Det här avsnittet beskriver maskinens yttre delars respektive namn och funktioner.
Tryck på namnet för att visa mer information.

×
Automatisk dokumentmatare
Matar och scannar flera original automatiskt. Båda sidorna av dubbelsidiga original kan scannas automatiskt samtidigt.
-AUTOMATISK DOKUMENTMATARE
×
Framlucka
Öppna luckan för att avlägsna ett papper som har fastnat eller för att slå av eller på huvudströmmen.
×
Statusindikator*
Visar maskinens status.
-STATUSINDIKATORER
×
Manöverpanel
På den här panelen finns knappen [STRÖMBRYTARE], knappen/lampan [Viloläge], knappen/lampan [Startskärm] huvudströmbrytaren, IC-kortläsarhållaren, USB-porten (typ A) och pekskärmen. Använd pekpanelen för att bruka de här funktionerna.
-MANÖVERPANEL
×
Hålslagningsmodul*
Används för att slå hål i papper.
×
USB-uttag (typ A)
Används för anslutning av en USB-enhet, t.ex. ett USB-minne, till maskinen.
Använd en skärmad kabel för USB-kabeln.
Stöd för USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Tangentbord*
Används i stället för tangentbordet på pekpanelen.
-KNAPPAR PÅ DET VIRTUELLA TANGENTBORDET – NAMN OCH FUNKTIONER
×
Fack 1
Förvara papper i det här facket. Upp till 1 200 ark kan lagras.
-FACK 1/2
×
Fack 2
Förvara papper i det här facket. Upp till 800 ark kan lagras.
-FACK 1/2
×
Fack 3
Förvara papper i det här facket. Upp till 500 ark kan lagras.
-FACK 3/4
×
Fack 4
Förvara papper i det här facket. Upp till 500 ark kan lagras.
-FACK 3/4
×
Fack 5 (MX-LC12)*
Förvara papper i det här facket. Upp till 3 500 ark kan lagras.
-STORKASSETT
×
Handinmatningsfack*
Använd det här facket när du vill mata in papper manuellt.
Dra ut förlängningsfacket om du laddar större papper än A4R eller 8-1/2" × 11"R.
-HANDINMATNINGSFACK
×
Trimningsmodul*
Används för att trimma bort överflödiga delar av sadelhäftade utskrifter.
×
Sadelefterbehandlare (100-arks häftning)*
Används för att häfta och vika pappret.
-EFTERBEHANDLARE MED SADELHÄFTNING (100-ARKS HÄFTNING)
×
Efterbehandlare (100-arks häftning)*
Används för att häfta och mata ut pappret.
-EFTERBEHANDLARE (100-ARKS HÄFTNING)
×
Veckkorrigeringsenhet*
Används för att slå hål i papper.
×
Tonerkassett
Den här kassetten innehåller toner. När en kassett får slut på toner måste den ersättas med samma färgkassett som tidigare.
-TONERKASSETT
Indikatorerna på manöverpanelen kan vara olika beroende på land och region.

×
Storkassetter*
Förvara papper i det här facket. Upp till 2 500 ark kan lagras i varje fack.
-STORKASSETTER
×
Handinmatningsfack*
Använd det här facket när du vill mata in papper manuellt.
Dra ut förlängningsfacket om du laddar större papper än A4R eller 8-1/2" × 11"R.
×
Papperskärra*
Den här kärran är installerad i den stora sorteraren. Kärran är praktisk när du ska transportera ett stort antal ark.
×
Infogare*
Laddar omslag och infogningsark som ska infogas i utskrifter.
Med hjälp av den manuella efterbehandlarfunktionen kan du direkt mata papper i efterbehandlaren eller efterbehandlaren med sadelhäftning för att häfta, hålslå eller vika pappret.
×
Vikningsenhet*
Används för att vika och mata ut papper.
×
Stor sorterare*
Den här enheten är praktisk när du tar ett stort antal kopior. Enheten har plats för 5 000 pappersark.
Du kan även ansluta två enheter.
-STOR SORTERARE
* Tillval
Tillbaka till början