# ENHETSSTYRNING

Diverse enheter som har monterats på maskinen kan ställas in.

### INSTÄLLNING FÖR AVKÄNNING AV ORIGINALETS STORLEK

Det går att välja en av de åtta grupper med originalformat i standardformat som visas nedan för identifiering med funktionen för identifiering av originalformat.

Alternativ | Identifierbara originalformat
--- | ---
DOKUMENTGLAS | Dokumentinmatningsfack (automatisk dokumentmatare)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")
AB-5 | 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")
Tum-1 | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4
Tum-2 | 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4
Tum-3 | 11" × 17", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5 (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4

###### Avbryt avkänning vid dokumentglaset

Det går att inaktivera identifiering av originalformat med dokumentglaset. När det görs behandlas alla original som placeras på dokumentglaset som original med specialstorlekar.

### Inaktivera enheter/häftningsutskrift

Vissa inställningsalternativ visas eventuellt inte beroende på vilken kringutrustning som är installerad i den här maskinen.

###### Inaktivering av dokumentmatare

Använd den här inställningen för att förhindra användning av den automatiska dokumentmataren, t.ex. vid fel på mataren. (Det går fortfarande att scanna med hjälp av dokumentglaset när inställningen är aktiverad.)

###### Läge för originalmatning

Följande lägen för originalmatning kan ställas in som standardinställningar i lägena för kopiering, bildsändning, scanna till hårddisk och spara på extern minnesenhet. När ett läge ofta används gör det att du inte behöver välja läget i ett annat läge varje gång det används.

- Blandade originalstorlekar (samma bredd (endast kopieringsläge)/olika bredd)
- Långsamt scanningsläge
- Tom sida Hoppa över

###### Inaktivering av Duplexenhet

Detta används för att inaktivera dubbelsidig utskrift, t.ex. när duplexenheten inte fungerar.

###### Inaktivering av högkapacitetsfack

Inställningen används för att förhindra att ett högkapacitetsfack används, exempelvis när det inte fungerar.

###### Inaktivering av kassettinställningar

Den här inställningen används för att förhindra fackinställningar (förutom handinmatningsfacket).

###### Inaktivering av handmatningsfack

Inaktiverar handinmatningsfacket.

###### Inaktivering av infogare

Inaktiverar infogaren.

###### Inaktivering av förskjutning

Inaktiverar förskjutningsfacket.

###### Inaktivering av häftningsenhet

Inställningen används för att förhindra häftning, exempelvis när efterbehandlaren eller efterbehandlaren med sadelhäftning inte fungerar.

###### Automatisk sadelhäftning

Sadelhäftningen sker automatiskt när funktionen broschyrkopiering används.

###### Justering av vikningsposition för sadelhäftning/sadelvikning

Den här inställningen används för att både justera vikningspositionerna och klammerplacering vid häftning om en efterbehandlare med sadelhäftning (100-arks häftning) är installerad och sadelhäftningsfunktionen används.
Ange ett värde inom +/- 2,0 mm i steg om 0,25 mm.

###### Finjustering av klammerplacering vid häftning för sadelhäftning

Den här inställningen används för justering av häftningspositionen (100 arks häftning) när en efterbehandlare med sadelhäftning är installerad och sadelhäftningsfunktionen används.
Ställ in klammerplaceringen vid häftning med hjälp av inställningsvärdet ”Positionsjustering för sadelvikning/häftning” som standard.
Ange ett värde inom +/- 3,0 mm i steg om 0,1 mm.

###### Justering av klammerplacering vid häftning för sadelhäftning

Den här inställningen används för att både justera vikningspositionerna och klammerplaceringen vid häftning när en efterbehandlare med sadelhäftning (50-arks häftning) är installerad.
Ange ett värde inom +/- 3,0 mm i steg om 0,2 mm.

###### Inaktivering av hålslagning

Inställningen används för att förhindra hålslagning, exempelvis när hålslaget för efterbehandlare eller sadelefterbehandlare inte fungerar.

###### Inaktivera vikningsenhet

Den här inställningen används för inaktivering av vikningsenheten.
Du kan använda sadelvikning med efterbehandlaren med sadelhäftning även om vikningsenheten är inaktiverad.

### Inaktivering av sorterare

Vissa inställningsalternativ visas eventuellt inte beroende på vilken kringutrustning som är installerad i den här maskinen.

###### Inaktivering av trimningsmodul

Den här inställningen används för inaktivering av trimningsmodulen.

###### Inaktivering av sorterare 1

Den här inställningen används för att inaktivera den primära stora sorteraren.

###### Inaktivering av sorterare 2

Den här inställningen används för att inaktivera den sekundära stora sorteraren.

### Inställningar För Automatiskt Pappersval

De papperstyper* som funktionen Automatiskt pappersval väljer kan specificeras. Välj en av de följande inställningarna:

- Normalt papper
- Vanligt papper och återvunnet papper
- Återvunnet papper

Funktionen för automatiskt pappersval väljer endast de papperstyper som har angivits med denna inställning.
* Papperstyperna ställs in för respektive papperskassett med alternativen [Systeminställningar] i inställningsläget → [Papperskassett Inställningar]

### Inställningar för sorterare

###### Sorteringsinställning för ytterligare jobb

Ange om extra papper ska fyllas på för nya jobb om sorterarkassetten för den stora sorteraren redan är fylld med papper.

###### Inställning för automatisk växling

Ange om papper ska matas ut till den andra stora sorteraren när den aktuella sorteraren blir full (om två stora sorterare är installerade).

### Inställning för tandemkoppling

När två maskiner används som nätverksskrivare med TCP/IP-protokollet använder du den här inställningen för att konfigurera portnummer och IP-adress för maskinen som används som klientdator.

###### Inaktivering av mastermaskinläge

Aktivera den här inställningen för att förhindra tandemöverföringar. (Normalt sett behövs inte den här inställningen.)

###### Inaktivering av klientdatorläge

Aktivera den här inställningen för att förhindra tandemmottagningar. (Normalt sett behövs inte den här inställningen.)
Fabrikens standardinställning för portnummer är 50001. Ändra inte portnumret såvida du inte får problem med inställningen.
Om du vill använda tandemfunktionen när användarautentisering har aktiverats måste samma inloggningsnamn och lösenord användas på både huvudmaskin och klientdator. Om samma inloggningsnamn och lösenord inte används kan det innebära att sidräkningen inte läggs till för användarräkningen eller att endast mastermaskinen kan skriva ut.

### Inställning för detektering av dubbel matning

Välj om dubbel matning ska detekteras.

###### Dokumentmatare

Ange om dubbel matning från dokumentmataren ska detekteras.

### Autoväxling mellan efterbehandlarfack

Om antalet ark i efterbehandlarens övre fack når den maximala nivån styrs utskriften automatiskt till det nedre facket.
Om efterbehandlarens nedre fack väljs för utskrift matas papperet endast ut i det nedre facket.

### Optimering av en hårddisk

Diverse enheter som har monterats på maskinen kan ställas in.
Den här funktionen optimerar maskinens hårddisk genom att defragmentera data. Om ett jobb pågår visas ett meddelande och optimeringen startar inte förrän jobbet är klart. Under en optimering kan följande inte göras:

- Åtkomst till inställningsläget (webbversion) och mottagning av utskriftsdata
- Använda knapparna på tryckpanelen
- Stänga av strömmen med maskinens huvudströmbrytare.
- Automatisk avstängning av ström

När optimeringen är slutförd startar maskinen om automatiskt.
Om arkiveringsfunktionen används ofta och det tar tid att ta fram filer kan en optimering av hårddisken förbättra maskinens prestanda.

### Rengöringsläge fixeringsenhet

Använd den här funktionen för att rengöra maskinens fixeringsenhet när prickar eller annan smuts bildas på papperets utskriftssida. När den här funktionen används skrivs V-papper ut efter avslutad rengöring.
Om problemet kvarstår efter den första rengöringen ska du använda funktionen på nytt.

### MC rengöringsläge

Den här maskinen genomför automatiska rengöringscykler regelbundet, så du behöver normalt inte använda den här funktionen. Aktivera dock det här läget om du upptäcker svartvita eller färgade streck (ojämna färglinjer) på utskriften.

- Använd inte den här funktionen om du inte ser några svartvita eller färgade streck. Bruk av den här funktionen under normala förhållanden kan hämma rengörarens funktion.

### Sammanslagning av kontrollinställningar

Används för att reglera värmeenhetens temperatur enligt papperets vikt.
De här inställningarna gäller vanligt papper, återvunnet papper, hålat papper, förtryckt papper, brevpapper, färgat papper och användardefinierat papper.
Du kan välja ”60 g/m2 till 89 g/m2” eller ”90 g/m2 till 105 g/m2” (”16 till 23 lbs.” eller ”23+ till 28 lbs.”).

- Använd bara papper inom samma viktområde som det som anges. Blanda inte vanligt papper eller andra papper som är utanför viktområdet med papperen i kassetten.
- Inställningar som ändras aktiveras när maskinen startas om. Mer information om hur du startar om maskinen finns i ”SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV STRÖMMEN OCH STARTA OM MASKINEN”.

### Listutskrift

Välja [Ensidig] eller [Tvåsidig] utskrift i Utskriftslista.

### Reducera svarta ränder

Välj om reducering av svarta ränder ska användas eller inte.
Du kan använda reducering av svarta ränder för Scanna original, Kopiera, Sänd Bild och Scanna till HDD-funktioner.
Välj en av följande alternativ om du aktiverar reducering av svarta ränder.

- Behandla svarta tunna ränder
- Normal
- Behandla svarta tunna och tjocka ränder

###### Visa varningsmeddelande för upptäckta svarta ränder.

Ställ in det här alternativet för att visa ett varningsmeddelande när dokumentmataren känner av svarta ränder.

### Inställning för statusindikator

Statusindikatorn på baksidan av maskinen lyser eller blinkar beroende på maskinens status.
Du kan ändra den här inställningen för att ställa in vid vilken maskinstatus som den gröna indikatorn (statusindikator) ska tändas eller blinka. Indikatorn slocknar om Automatisk Avstängning Av Ström är aktiverad.
Statusindikator (grön): du kan ange vilken jobbstatus och originalscanningstatus som leder till att indikatorn tänds respektive blinkar.
Grön indikator (statusindikator): den här indikatorn tänds eller blinkar om ett fel uppstår i maskinen.
Grön indikator (statusindikator) tänds och blinkar på samma sätt oavsett vilket mönster som väljs.

Status | Mönster 1 | Mönster 2
--- | --- | ---
Grön indikator (statusindikator) | Maskinen håller på att utföra ett jobb. | Grön: tänd | -
Maskinen kan ta emot ett jobb. | - | Grön: tänd
Maskinen håller på att scanna ett original. | Grön: blinka | -
Maskinen håller på att scanna ett original/behandla data. | - | Grön: blinka
Maskinen har en annan status än den ovannämnda. | Grön: av | Grön: av
Röd indikator (felindikator) | Ett fel har inträffat, men maskinen kan användas. | Röd: tänd | Röd: tänd
Ett fel har inträffat och maskinen kan inte användas. | Röd: blinka | Röd: blinka
Maskinen har en annan status än den ovannämnda. | Röd: av | Röd: av

Tillbaka till början