# INSTÄLLNINGAR FÖR DRIFT

Maskindriften kan ställas in på följande alternativ.

### Olika inställningar

Ställer in olika driftalternativ.

###### Förstora visningsläge

Förstorar tecken som visas på skärmen.
visas i systemområdet när Förstora visningsläge är aktiverat.

###### Knappljud

Justerar knappljudet. Du kan stänga av signalen. Du kan även höra tre pipljud vid startvärdena när du ställer in återgivning i kopieringsläget eller när du ställer in exponeringen i valfritt läge.

Skärmar där inställningarna gäller | Startvärde
--- | ---
Inställningsskärmen för återgivning i kopieringslägets grundskärm | Återgivning 100 %
Inställningsskärmen för exponering i kopieringslägets grundskärm | Exponeringsnivå: 3 (medelhög)
Inställningsskärmen för exponering i grundskärmen för nätverksscanningslägena.
Skärm för justering av exponering för Scanna till hårddisk i dokumentarkiveringsläge

###### Tangentljud vid beröring

När du anger exponeringen i inställningsskärmen för exponering för varje läge, hörs ett pip tre gånger när referensvärdet uppnås.

###### Automatisk Återställning

Tiden innan automatisk återställning aktiveras kan ställas in på valfritt antal sekunder mellan 10 och 240 och i intervaller om 10 sekunder.
Om maskinen inte används under den tid som har ställts in här, rensar automatisk återställning alla inställningar som har valts och skärmen går tillbaka till kopieringslägets grundskärm eller jobbhanteringsskärmen.

###### Avbryt Timer

Används för att inaktivera den automatiska återställningsfunktionen.

###### Inställning Av Meddelandetid

Tidsperioden som meddelanden visas på pekpanelen (tiden innan ett meddelande automatiskt rensas) kan ställas in på valfritt antal sekunder mellan 1 och 12.

###### Visa Språk Inställning

Det går att ändra språkinställningen för pekpanelen till valfritt språk.
När användarautentisering är aktiverat och ett visningsspråk anges i favoritfunktionsgruppen får den inställningen prioritet.

###### Standardinställning För Visning

Ställ in skärmen som visas efter automatisk återställning och inloggning.
Du kan välja mellan Kopiera, E-post, Nätverksmapp, FTP, Datainmatning, Adressbok, Dokumentarkivering, Hemskärm eller skärmen Sharp OSA*.
* När modulen för programintegration är installerad.

###### Visa favoritmenyer som standard

Du kan välja att visa din ”Favorit” först bland lägesalternativen.

###### Visa Åtgärdspanel som standard

Ange om du vill att åtgärdspanelen ska visas samtidigt på skärmen.

###### Inaktivering av arbetsprioritering

Det går att inaktivera funktionen för arbetsprioritet. När detta görs visas inte knappen [Prioritet] på skärmen för jobbstatus.

###### Inaktivering av handmatningsutskrift

Den här inställningen används för att inaktivera bypassutskrift (utskrift av andra jobb före ett jobb som har stoppats* på grund av att nödvändigt papper inte finns i någon av kassetterna).
* Detta inkluderar inte fall då papperet tog slut under ett pågående jobb.

###### Ändrar antal sets som ska visas för jobbstatus

Ange om antalet utskrivna eller återstående uppsättningar ska visas som jobbstatus.

###### Tangentfunktionsinställning

Den här inställningen avgör hur länge en knapp i tryckpanelen måste hållas nedtryck innan registrering av inmatningen sker. Tiden kan ställas in från 0 till 2 sekunder i steg om 0,5 sekunder.
Genom att förlänga tidsinställningen, kan inmatning förhindras när en knapp trycks ned av misstag. Observera att en längre inställningstid kräver större noggrannhet vid knapptryckningar för att säkerställa att knapptryckningen registreras.

###### Inaktivera automatisk tangentupprepning

Används för att inaktivera tangentupprepning.
Tangentupprepning gör att en inställning ändras kontinuerligt inte endast varje gång en knapp tryckts ned utan även under det att en knapp hålls ned.

###### Lång tryckegistreringstid

Ställ in en tid för när en knappnedtryckning registreras som ett långt tryck.

###### Intervallhastighet för dubbeltryckning

Välj en intervall för när dubbeltryckningar ska identifieras.

###### Inaktivera klockjustering

Förhindrar att tid och datum ändras.

###### Inaktivera omslag/infogningar-läge

Förhindrar användning av funktionen Omslag/Infogning.

###### Inakt. manuell efterbehandling

Inaktiverar Manuell efterbehandling när en infogare har installerats.

###### Ange tangentbordsprioritering

Ställ in att ett virtuellt tangentbord eller ett externt tangentbord ska användas för teckeninmatning om ett externt tangentbord är anslutet.

###### Visa aktuell sökväg i systeminställningarna

Menypositionen visas i hierarkisk form längst upp på pekpanelen medan maskinens inställningsläge används.

###### Aktivera länk för aktuell sökväg

Länken till den aktuella sökvägen är aktiverad om ”Visa aktuell sökväg i systeminställningarna” är PÅ.

###### Ursprunglig inställning originalräknare

Ställ in om ”Originalräknare” i Övrigt ska vara aktiverat för varje funktion.

Funktion | Funktionstyper
--- | ---
Kopiera | Kopiera
Sänd bild | Scanner Datainmatning
Dokument-Arkivering | Scanna till HDD Scanna t ext minnesenh

###### Sortera siffertangenter stigande från ovan vänster

Sorterar siffertangenterna i fallande ordning uppifrån.

###### MFP Displaymönsterinställning

Välj färgmönster för pekpanelen mellan sju olika färgmönster.
Ett exempel på den valda mallen kan förhandsvisas.

### Inställning för förhandsgranskning

###### Filhämtning för dokumentarkivering

- Huvudmapp/Snabb Filmapp: Ange om lista eller miniatyrer ska användas som standardformat för skärmarna för huvudmappen och tillfälliga mappar för dokumentarkivering.
- Anpassad mapp: Ange om lista eller miniatyrer ska användas som standardformat för skärmen för anpassad mapp för dokumentarkivering.

### Inställningar för fjärranvändning

Konfigurerar inställningar som krävs för fjärrstyrning av maskinen från en dator som är ansluten till samma nätverk.

###### Fjärranvändning av programvara

- Användningsbehörighet: Används om maskinen fjärrstyrs med ett fjärrprogram.
- Visa skärmen för lösenordsinmatning: Om maskinen fjärrstyrs med ett fjärrprogram kan skärmen för lösenordsinmatning visas på maskinen, datorn eller båda.

###### Användning från bestämd dator

- Användningsbehörighet: Den här inställningen används för att maskinen ska kunna fjärrstyras via en angiven dator.
- Värdnamn eller datorns IP-adress: Mata in värdnamnet eller IP-adressen för den dator som ska anslutas till maskinen. Du kan högst ange 127 tecken.
- Visa skärmen för lösenordsinmatning: Om en angiven dator används för att fjärrstyra maskinen kan skärmen för lösenordsinmatning visas på maskinen, datorn eller båda.

###### Användning av användare som har lösenord

- Användningsbehörighet: Den här inställningen används för att en användare med ett giltigt lösenord ska kunna fjärrstyra maskinen. Kontakta en servicetekniker för mer information om lösenord.
- Visa skärmen för lösenordsinmatning: Om en användare med ett giltigt lösenord fjärrstyr maskinen kan skärmen för lösenordsinmatning visas på maskinen, datorn eller båda.

### Cookie-inställningar

Ange om du vill spara eller ta bort cookies som ska användas när du använder Sharp OSA eller visar webbsidor.
Om du väljer "Spara inte cookie" tas mottagna cookies bort när funktionen har upphört.

## Mallinställn. för virtuellt tangentbord

Registrera i förväg en text som används ofta för att ange adresser eller domännamn. Du kan högst ange 16 tecken.

## Anpassa tangentinställning

Tilldela funktioner som används ofta till snabbknappar. De visas på skärmen för favoriter på grundskärmen i varje läge. Välj inställningsläge för knappanpassning genom att klicka på fliken ”Kopiera”, ”Scanna” eller "Datainmatning” och ställa in de anpassade knapparna.
Ställ in kryssrutan ”Dölj” på för att kunna ställa in de anpassade knapparna.

###### Lista över inställda alternativ

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Anpassade knappar 1 till 40 | Ange ett namn för den anpassade knappen (max 20 tecken).
Objekt | Välj vilken funktion som du vill tilldela knappen. De funktioner som kan väljas varierar från läge till läge.
Återgå till grundinställning | De valda favoritinställningarna återställs till standardinställningarna.

Den kan endast konfigureras i inställningsläget (webbversion). Den kan inte konfigureras på maskinens pekpanel.

## VISNINGSINSTÄLLNING FÖR LÄGESVÄLJARE

Lägesväljarknapparna kan visas överst på skärmen.

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Visa lägesväljare på skärm | Lägesväljarknapparna kan visas överst på skärmen.
Visa lägesväljare | Välj de lägen som visas för lägesväljarna.
Visa lägesväljare på hemskärm | Anger om lägesväljare ska visas på hemskärmen. När inställningen är inaktiverad visas inte lägesväljarna på hemskärmen även om "Visa lägesväljare på skärm" är aktiverat.

## Hemskärmsinställning

Du kan konfigurera hur startskärmen som visas när du trycker på knappen [Startsida] ska se ut.
Den kan endast konfigureras i inställningsläget (webbversion). Den kan inte konfigureras på maskinens pekpanel.
När du trycker på ett namn öppnas knapplagringsskärmen.
Följande inställningar kan konfigureras.

### "Fliken Objekt

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Hemknappar 1 till 60 | Ställ in knapparna för att rulla överst på hemskärmen. När du trycker på ett namn öppnas knapplagringsskärmen.
Fasta knappar 1 till 10 | Ställ in att knapparna för att rulla alltid visas på hemskärmens nederkant. När du trycker på ett namn öppnas knapplagringsskärmen.
Mall | Välj ett av sex mönster. Knapplayouten för det mönster som har valts med [Skärmens tangentlayout] visas.

### "Fliken Bild

Objekt | Beskrivning
--- | ---
Bakgrundsbild | Visar filnamnet för den valda bakgrundsbilden. Klicka på [Ändra] för att ändra bilder.

Tillbaka till början